# Uso

- Non sollecitare l’elettroutensile al punto tale da comportarne l’arresto.

- Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.

- Prestare attenzione, qualora si realizzino intagli in pareti portanti: vedere il paragrafo «Avvertenze riguardo alla statica».

- Serrare il pezzo in lavorazione, qualora il suo peso non consenta di posizionarlo in sicurezza.

- Dopo un’elevata sollecitazione, lasciar funzionare a vuoto l’elettroutensile ancora per alcuni minuti, in modo da lasciarne raffreddare l’accessorio.

- Non utilizzare l’elettroutensile con un supporto per la troncatura.

- Non afferrare i dischi di levigatura e di taglio con le mani prima che si siano raffreddati. Durante il lavoro, i dischi raggiungono temperature molto elevate.

Avvertenza: quando l’elettroutensile non viene utilizzato, estrarre la spina di rete dalla presa. A spina di rete inserita e quando vi è tensione di rete, l’elettroutensile ha un pur ridotto consumo elettrico, anche quando è spento.

Indicazioni operative
Messa in funzione