# Operación

- No cargue demasiado la herramienta eléctrica, para que no se llegue a la detención.

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

- Precaución al cortar en paredes portantes, ver apartado "Indicaciones respecto a resistencia estática".

- Fije la pieza de trabajo en tornillo de banco, a menos que quede segura por su propio peso.

- Tras una fuerte carga, deje funcionar la herramienta eléctrica unos minutos al régimen de ralentí, para que se enfríe el útil.

- No utilice la herramienta eléctrica con un montante para tronzar.

- No tome los discos amoladores y tronzadores con la mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se ponen muy calientes durante el trabajo.

Indicación: Cuando no esté en uso, saque el enchufe de red de la caja de enchufe. La herramienta eléctrica también tiene desconectada un bajo consumo de corriente con el enchufe de red puesto y una tensión de alimentación disponible.

Instrucciones de trabajo
Puesta en marcha