# Protezione contro il riavvio accidentale

La protezione contro il riavvio accidentale impedisce l’avvio incontrollato dell’elettroutensile dopo un’interruzione dell’alimentazione.

Per rimettere in funzione l’elettroutensile, portare l’interruttore di avvio/arresto (3) in posizione di spegnimento e riaccendere l’elettroutensile.

Avvertenza: se l’elettroutensile si riavvia immediatamente dopo un’interruzione dell’alimentazione elettrica, è presente un’avaria della protezione contro il riavvio accidentale. In tale caso, l’elettroutensile deve essere inviato immediatamente al Servizio Assistenza Clienti. Per gli indirizzi, vedere il paragrafo «Servizio di assistenza e consulenza tecnica».