# Date tehnice

Polizor unghiular |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Putere nominală | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Turaţie nominală în golA) | rot/min | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Diametru maxim discuri de şlefuire/Diametru maxim disc-suport din cauciuc | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Filet arbore de polizat |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Deconectare în caz de recul |  | ● | ● | ● | ● | ●
Protecţie la repornire |  | ● | ● | ● | ● | ●
Pornire lentă |  | ● | ● | ● | ● | ●
Frână de întrerupere |  | ● | ● | ● | ● | ●
Indicator de stare (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Comutator PROtection |  | – | – | ● | ● | –
GreutateB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Clasa de protecţie |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Turaţie nominală în gol conform EN IEC 62841-2-3 cu accesoriile adecvate. Turaţia reală în gol nu trebuie să depăşească turaţia nominală în gol şi, de aceea, este mai mică.

B)

  în funcţie de capacul de protecţie utilizat ((17), (18), (8), (9), (19)), de mânerul auxiliar utilizat ((5), (6)) şi de apărătoarea de aspirare utilizată (34)

C)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.