# Montaggio degli accessori di levigatura

- Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.

- Non afferrare i dischi di levigatura e di taglio con le mani prima che si siano raffreddati. Durante il lavoro, i dischi raggiungono temperature molto elevate.

Avvertenza: accertarsi che la flangia di serraggio (35) in dotazione sia montata correttamente come illustrato nella figura C.

Accertarsi che l’O-ring (36) utilizzato non sia danneggiato e sia montato correttamente come illustrato nella figura C. Sostituire l’O-ring (36) se è danneggiato.

Avvertenza: Si consiglia di utilizzare il dado autoserrante (16). Qualora si utilizzi il dado di serraggio (15), andrà previsto un maggiore sforzo nell’allentarlo.

Pulire il mandrino portamola (25) e tutte le parti da montare.

Per fissare e sbloccare gli accessori di levigatura, premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (1), in modo da bloccare il mandrino portamola.

- Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino esclusivamente a mandrino portamola fermo. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire dei danni.

## Mola abrasiva/mola da taglio

Prestare attenzione alle dimensioni degli accessori di levigatura. Il diametro del foro dovrà coincidere con la flangia di attacco. Non utilizzare adattatori, né elementi di riduzione.

Qualora si utilizzino mole diamantate, accertarsi che la freccia del senso di rotazione sulla mola stessa ed il senso di rotazione dell’elettroutensile (vedere la freccia del senso di rotazione sulla testa ingranaggi) coincidano.

La sequenza di montaggio è riportata alla pagina con rappresentazione grafica.

Per fissare la mola abrasiva/mola da taglio avvitare il dado di serraggio(15) e serrarlo con l’apposita chiave a due perni.

- Dopo il montaggio dell’utensile abrasivo, verificare prima dell’accessione se l’utensile abrasivo è montato in modo corretto e può essere girato senza impedimenti. Assicurarsi che l’utensile abrasivo non venga a contatto con la cuffia di protezione o altre parti.

## Dado di serraggio rapido

Per sostituire agevolmente l’accessorio di levigatura senza utilizzare ulteriori attrezzi, al posto del dado di serraggio (15) si potrà utilizzare il dado autoserrante (16).

- Il dado di serraggio rapido (16) andrà utilizzato esclusivamente per mole abrasive o mole da taglio.

Utilizzare esclusivamente un dado autoserrante (16) integro e non danneggiato.

Durante l’avvitamento, accertarsi che il lato con siglatura del dado autoserrante (16) non sia rivolto verso la mola abrasiva: la freccia dovrà puntare verso la tacca di posizionamento (37).

Per bloccare il mandrino portamola, premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (1). Per fissare il dado autoserrante, ruotare con forza la mola abrasiva in senso orario.

Se integro e correttamente fissato, il dado di serraggio rapido si potrà allentare manualmente, ruotando l’anello zigrinato in senso antiorario. Se il dado autoserrante è inceppato, non allentarlo in alcun caso utilizzando una pinza, ma utilizzare la chiave a due perni. Applicare la chiave a due perni come indicato in figura.