# Montering af beskyttelsesanordning

Bemærk: Efter brud på slibeskiven under arbejdet eller beskadigelse af holdeanordningerne på beskyttelseskappen/el-værktøjet skal el-værktøjet omgående sendes til et autoriseret værksted, adresser se afsnittet "Kundeservice og anvendelsesrådgivning".

##

Åbn spændearmen (11). Anbring beskyttelsesskærmens (8) kodeknast (10) i kodenoten på spindelhalsen, indtil kraven på beskyttelsesskærmen sidder på el-værktøjets flange, og drej beskyttelsesskærmen (8) i den ønskede position. Luk spændearmen (11).

- Indstil beskyttelsesskærmen (8), så betjeningspersonen ikke udsættes for gnistregn.

Du kan ændre spændekraften af låsen til beskyttelsesskærmen (8) ved at løsne eller spænde justeringsskruen (13). Kontrollér, at beskyttelsesskærmen sidder rigtigt (8), og kontrollér den med regelmæssige mellemrum.

Bemærk: Kodeknasterne på beskyttelsesskærmen (8) sikrer, at der kun kan monteres en beskyttelsesskærm, som passer til el-værktøjet.

##

Sæt beskyttelsesskærmen (9) på spindelhalsen. Tilpas beskyttelsesskærmens (9) position til arbejdsgangens krav, og lås beskyttelsesskærmen (9) med låseskruen (12).

- Indstil beskyttelsesskærmen (9) , så betjeningspersonen ikke udsættes for gnistregn.

##

- Sørg for tilstrækkelig støvopsugning, når der skæres i sten.

Beskyttelsesskærmen til skæring (18)/(17) monteres med beskyttelsesskærm til slibning med låseskrue (9) eller beskyttelsesskærmen til slibning med spændegreb (8).

- Brug altid beskyttelsesskærmen til skæring ved skæringsarbejde (18)/(17)eller beskyttelsesskærmen til slibning (9)/(8) sammen med afdækningen til skæring (19).

### Afdækning til skæring

Monter afdækningen til skæring (19) på beskyttelsesskærmen til slibning (8)/(9) (se billedet D/G): Sving holdebøjlen tilbage (➊). Sæt afdækningen (19) på beskyttelsesskærmen til slibning (8)/(9) (➋). Tryk håndtaget fast på beskyttelsesskærmen (8)/(9) (➌).
Ved afmontering (se billedet E/H) skal du svinge håndtaget tilbage (➊). Træk afdækningen (19) af beskyttelsesskærmen (8)/(9) (➋).

##

Sæt udsugningsskærmen til skæring med føringsslæden (34) på spindelhalsen. Indstil udsugningsskærmen (34) i den position, der er nødvendig i forhold til arbejdet, og fastgør udsugningsskærmen med låseskruen.

Udsugningsskærmen med føringsslidser (34) kan forbindes med en egnet Bosch-støvsuger. Sæt i den forbindelse sugeslangen med udsugningsadapteren ind i holdestudserne på udsugningsskærmen.

Bemærk! Friktion forårsaget af støvet i sugeslangen og i tilbehøret under sugning skaber en elektrostatisk ladning, som brugeren kan opfatte som en statisk udladning (afhængigt af miljøfaktorer og brugerens fysiologiske tilstand). Bosch anbefaler generelt at anvende antistatiske sugeslanger (tilbehør) til opsugning af fint støv og tørre materialer.

##

- Ved arbejde med gummislibeskiven (27) eller med kopbørste/konusbørste/diamant-borekrone skal du altid montere håndbeskyttelsen (26).

Fastgør håndbeskyttelsen (26) med ekstrahåndtaget (5)/(6).

##

Skru ekstrahåndtaget (5)/(6) ind i gearhovedet på højre eller venstre side, afhængigt af hvilket arbejde der skal udføres.

- Brug kun dit el-værktøj med ekstrahåndtaget (5)/(6).

- Brug ikke el-værktøjet, hvis ekstrahåndtaget (5)/(6) er beskadiget. Foretag ikke ændringer på ekstrahåndtaget (5)/(6).

Det vibrationsdæmpende ekstrahåndtag (6) giver vibrationssvagt og dermed behageligt og sikkert arbejde.