# Dados técnicos

Rebarbadora |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Potência nominal absorvida | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Número de rotações em vazio nominalA) | r.p.m. | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/discos de borracha | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Rosca do veio de retificação |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Comprimento máx. da rosca do veio de retificação | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Desativação de contragolpe |  | ● | ● | ● | ● | ●
Proteção contra rearranque involuntário |  | ● | ● | ● | ● | ●
Arranque suave |  | ● | ● | ● | ● | ●
Travão de inércia |  | ● | ● | ● | ● | ●
Indicação do estado (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Interruptor PROtection |  | – | – | ● | ● | –
PesoB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Classe de proteção |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio efetivo não pode exceder o número de rotações em vazio nominal e é, por isso, menor.

B)

  em função da tampa de proteção usada ((17), (18), (8), (9), (19)), do punho adicional usado ((5), (6)) e da tampa de aspiração usada (34)

C)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.