# Protection anti-redémarrage

La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontrôlé de l’outil électroportatif après une coupure de courant.

Pour remettre en marche l’outil électroportatif, placez l’interrupteur Marche/Arrêt (3) dans la position arrêt et redémarrez l’outil électroportatif.

Remarque : Si l’outil électroportatif se remet en marche aussitôt après la fin d’une coupure d’électricité, c’est que la protection antiredémarrage est défaillante. L’outil électroportatif doit alors être immédiatement envoyé pour réparation à un centre de service après-vente. Pour les adresses, voir la section « Service après-vente et conseil utilisateurs ».