# Montaggio del dispositivo di protezione

Avvertenza: dopo una rottura della mola abrasiva durante il funzionamento, oppure in caso di danni ai dispositivi di alloggiamento sulla cuffia di protezione/sull’elettroutensile, l’elettroutensile andrà immediatamente inviato al Servizio Clienti post-vendita. Per gli indirizzi, vedere il paragrafo «Servizio di assistenza e consulenza tecnica».

##

Aprire la levetta di fissaggio (11). Applicare la cuffia di protezione (8), con la camma di codifica (10), nell’intaglio di codifica sul collare dell’alberino, sino a quando il colletto della cuffia di protezione si trovi sulla flangia dell’elettroutensile e ruotare la cuffia di protezione (8) nella posizione desiderata. Richiudere la levetta di fissaggio (11).

- Regolare la cuffia di protezione (8) in modo da impedire proiezioni di scintille in direzione dell’operatore.

La forza di serraggio della cuffia di protezione (8) si potrà variare allentando o serrando la vite di regolazione (13). Accertarsi che la cuffia di protezione (8) sia saldamente in sede e controllarla con regolarità.

Avvertenza: le camme di codifica sulla cuffia di protezione (8) garantiscono che si possa montare soltanto una cuffia di protezione compatibile con l’elettroutensile del caso.

##

Applicare la cuffia di protezione (9) sul collare dell’alberino. Adattare la posizione della cuffia di protezione (9) in base alla lavorazione da eseguire e bloccare la cuffia di protezione (9) con la vite di fissaggio (12).

- Regolare la cuffia di protezione (9) in modo da impedire proiezioni di scintille in direzione dell’operatore.

##

- Per il taglio nella pietra, provvedere ad un’adeguata aspirazione della polvere.

La cuffia di protezione per il taglio (18)/(17) andrà montata come la cuffia di protezione per la levigatura con vite di fissaggio (9) o la cuffia di protezione per la levigatura con levetta di fissaggio (8).

- Per il taglio utilizzare sempre la cuffia di protezione per il taglio (18)/(17)o la cuffia di protezione per la levigatura (9)/(8) insieme alla copertura per il taglio (19).

### Copertura per il taglio

Montare la copertura per il taglio (19) sulla cuffia di protezione per la levigatura (8)/(9) (vedere fig. D/G): spostare all’indietro la leva (➊). Innestare la copertura (19) sulla cuffia di protezione per la levigatura (8)/(9) (➋). Premere nuovamente a fondo la leva sulla cuffia di protezione (8)/(9) (➌).
Per lo smontaggio (vedere fig. E/H) spostare all’indietro la leva (➊). Estrarre la copertura (19) dalla cuffia di protezione (8)/(9) (➋).

##

Posizionare la cuffia di aspirazione per il taglio con slitte di guida (34) sul collare dell’alberino. Regolare la posizione della cuffia di aspirazione (34) in base alle esigenze della procedura di lavoro e fissare la cuffia di aspirazione con l’apposita vite.

Alla cuffia di aspirazione con slitte di guida (34) è possibile collegare un aspiratore Bosch adatto. Innestare a tal fine il tubo flessibile di aspirazione con l’adattatore di aspirazione nell’apposito attacco della cuffia di aspirazione.

Avvertenza: l’attrito che si genera a causa della polvere nel tubo flessibile di aspirazione e nell’accessorio durante l’aspirazione, provoca una carica elettrostatica, che l’utilizzatore potrebbe percepire come scarica statica (a seconda dei fattori ambientali e del suo stato fisiologico). Bosch raccomanda in linea generale l’impiego di un tubo flessibile di aspirazione antistatico (accessorio) per l’aspirazione delle polveri sottili e dei materiali asciutti.

##

- Per operazioni con il platorello in gomma (27) o con la spazzola a tazza/spazzola conica/corona a forare diamantata, montare sempre la protezione per le mani (26).

Fissare la protezione per le mani (26) con l’impugnatura supplementare (5)/(6).

##

Avvitare l’impugnatura supplementare (5)/(6) a destra o a sinistra della testa ingranaggi, in base alla modalità di lavoro.

- Utilizzare l’elettroutensile esclusivamente con l’impugnatura supplementare (5)/(6).

- Non continuare ad utilizzare l’elettroutensile se l’impugnatura supplementare (5)/(6) è danneggiata. Non eseguire mai nessuna modifica sull’impugnatura supplementare (5)/(6).

L’impugnatura supplementare antivibrazioni (6) consente di lavorare con vibrazioni ridotte e, quindi, in modo più gradevole e sicuro.