# Naudojimas

- Neveikite elektrinio įrankio tokia apkrova, kad jis sustotų.

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

- Būkite atsargūs pjaudami atramines sienas, žr. skyrių „Statikos nuorodos“.

- Įtvirtinkite ruošinį, jei jis tvirtai neguli vei‌kia‌mas tik savojo svorio.

- Jei įrankis buvo veikiamas didele apkrova, kad jis atvėstų, kelias minutes leiskite jam veikti tuščiąja eiga.

- Nenaudokite elektrinio prietaiso su pjovimo staliuku.

- Nelieskite šlifavimo ir pjovimo diskų, kol jie neatvėso. Diskai darbo metu labai įkaista.

Nurodymas: jei su įrnakiu nedirbate, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką. Elektrinis prietaisas, kai jo kištukas yra kištukiniame lizde ir yra tinklo įtampa, net ir išjungtas šiek tiek naudoja elektros srovę.

Darbo patarimai
Paruošimas naudoti