# Koruyucu donanımın takılması

Not: İşletme esnasında taşlama diskinin kırılmasından veya koruyucu kapakta/elektrikli el aletinde bağlama donanımlarının hasar görmesinden sonra elektrikli el aleti zaman geçirmeden müşteri servisine gönderilmelidir, adresler için „Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı“ bölümüne bakın“.

##

Sıkma kolunu (11) açın. Koruyucu kapağın (8) kod tırnağını (10) koruyucu kapağın dirseği elektrikli el aletinin flanşına oturuncaya kadar mil boynundaki kod oluğuna yerleştirin ve koruyucu kapağı (8) istediğiniz pozisyona çevirin. Sıkma kolunu (11) kapatın.

- Koruyucu kapağı (8) kullanıcı yönünde kıvılcım sıçraması olmayacak biçimde ayarlayın.

Koruyucu kapağın (8) kapanma kuvvetini ayar vidasını (13) sıkıp gevşeterek ayarlayabilirsiniz. Koruyucu kapağın (8) yerine iyice oturmasına dikkat edin ve bunu düzenli aralıklarla kontrol edin.

Not: Koruyucu kapaktaki (8) kod tırnakları sadece elektrikli el aletine uyan bir koruyucu kapağın takılabilmesini sağlar.

##

Koruyucu kapağı (9) mil boynuna yerleştirin. Koruyucu kapağın (9) pozisyonunu yaptığınız işe göre ayarlayın ve koruyucu kapağı (9) sabitleme vidası (12) ile kilitleyin.

- Koruyucu kapağı (9) kullanıcı yönünde kıvılcım sıçraması olmayacak biçimde ayarlayın.

##

- Taşta kesme yaparken yeterli bir toz emme donanımı kullanın.

Kesme için koruyucu kapak (18)/(17) sabitleme vidası ile taşlama için koruyucu kapak (9) veya sıkma kolu ile taşlama için koruyucu kapak (8) gibi monte edilir.

- Kesme işlemi sırasında her zaman kesme için koruyucu kapağı (18)/(17) veya taşlama için koruyucu kapağı (9)/(8) (kesme kapağıyla (19)) birlikte kullanın.

### Kesme kapağı

Kesme kapağını (19) taşlama koruyucu kapağına (8)/(9) (bkz. resim D/G) monte edin: Kolu geri çevirin (➊). Kapağı (19) taşlama koruyucu kapağına (8)/(9) takın (➋). Kolu koruyucu kapak (8)/(9) üzerine yeniden sıkıca bastırın (➌).
Sökmek için (bkz. resim E/H) kolu geri çevirin (➊). Kapağı (19) koruyucu kapaktan (8)/(9) ayırın (➋).

##

Toz emme kapağını kılavuz kızakla (34) birlikte kesim için mil boynuna yerleştirin. Toz emme kapağının (34) konumunu çalışma sürecinin gerekliliklerine göre ayarlayın ve toz emme kapağını sabitleme vidası ile sabitleyin.

Kılavuz kızaklı toz emme kapağına (34) uygun bir Bosch toz emme makinesi bağlanabilir. Bunun için emme adaptörlü emme hortumunu toz emme kapağında öngörülen yuvaya takın.

Not: Emme sırasında emiş hortumundaki ve aksesuarlardaki tozun neden olduğu aşınma, kullanıcının statik boşalma olarak hissedebileceği bir elektrostatik yüklenmeye neden olur (çevresel faktörlere ve onun fizyolojik durumuna bağlıdır). Bosch, ince tozları ve kuru malzemeleri süpürmek için genellikle antistatik bir emme hortumu (aksesuar) kullanılmasını önerir.

##

- Kauçuk zımpara tablası (27) veya çanak fırça/konik fırça/elmas karot uçları ile çalışırken her zaman el koruma parçasını takın (26).

El koruma parçasını (26) ilave tutamağa (5)/(6) sabitleyin.

##

İlave tutamağı (5)/(6) yaptığınız işe bağlı olarak, şanzıman başının sağına veya soluna vidalayın.

- Elektrikli el aletinizi sadece ilave tutamakla (5)/(6) kullanın.

- İlave tutamak (5)/(6) hasarlı ise elektrikli el aletini kullanmayın. İlave tutamakta (5)/(6) hiçbir değişiklik yapmayın.

Titreşim sönümleyici ilave tutamak (6) düşük titreşimli, rahat ve güvenli çalışma olanağı sağlar.