# Bruk

- Belast ikke elektroverktøyet så mye at det stopper.

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

- Vær forsiktig ved slissing i bærevegger, se avsnittet "Informasjon om statikk".

- Spenn fast emnet hvis det ikke ligger sikkert av egenvekten.

- La elektroverktøyet gå noen minutter på tomgang etter sterk belastning, slik at innsatsverktøyet avkjøles.

- Ikke bruk elektroverktøyet med et kappestativ.

- Ikke berør slipe- og kappeskiver før de er avkjølt. Skivene blir svært varme under arbeidet.

Merknad: Trekk støpselet ut av stikkontakten når verktøyet ikke brukes. Når støpselet er satt inn og det foreligger nettspenning, har elektroverktøyet fortsatt et visst, lavt strømforbruk selv om det er slått av.

Informasjon om bruk
Igangsetting