# Технички податоци

Аголна брусилка |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Номинална јачина | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Номинален број на вртежи во празен одA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
макс. дијаметар на брусната плоча/дијаметар на гумен диск | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Навој на вретеното за брусење |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Исклучување при повратен удар |  | ● | ● | ● | ● | ●
Заштита од рестартирање |  | ● | ● | ● | ● | ●
Мек старт |  | ● | ● | ● | ● | ●
Сопирачка за исфрлување од брзина |  | ● | ● | ● | ● | ●
Приказ за состојба (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-прекинувач |  | – | – | ● | ● | –
ТежинаB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Класа на заштита |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избирање соодветни алати за вметнување. Вистинскиот број на вртежи во празен од не смее да го надмине номиналниот број на вртежи во празен од и затоа е помал.

B)

  во зависност од користениот заштитен капак ((17), (18), (8), (9), (19)), од користената дополнителна рачка ((5), (6)) и од користениот капак за всисување (34)

C)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.