# Tekniset tiedot

Kulmahiomakone |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nimellisottoteho | W | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 200
Nimellinen tyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 8 500 | 6 500 | 8 500 | 6 500 | 6 500
Hiomalaikan / kumisen hiomalautasen maksimihalkaisija | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Hiomakaran kierre |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Hiomakaran suurin kierrepituus | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Toiminnan pikapysäytys |  | ● | ● | ● | ● | ●
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | ● | ● | ● | ● | ●
Pehmeä käynnistystoiminto |  | ● | ● | ● | ● | ●
Pysäytysjarru |  | ● | ● | ● | ● | ●
Käyttötilan näyttö (LED-merkkivalo) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-kytkin |  | – | – | ● | ● | –
PainoB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Suojausluokka |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Nimellinen kierrosluku standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan sopivan käyttötarvikkeen valintaan. Todellinen tyhjäkäyntikierrosluku ei saa ylittää nimellistä tyhjäkäyntikierroslukua, joten se on sitä pienempi.

B)

  Riippuu käytettävästä suojuksesta ((17), (18), (8), (9), (19)), käytettävästä lisäkahvasta ((5), (6)) ja käytettävästä imusuojuksesta (34)

C)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.