# 更换刀具

- 更换刀具时，请佩戴保护手套。碰触了工具刀头可能被割伤。

##

请注意指定用于您的电动工具的工具刀头。

工具刀头 | GOP 185‑LI
--- | ---

下表中显示工具刀头示例。其他工具刀头请参见品种齐全的博世配件系列。

切削附件 | 材料 | 用途
--- | --- | ---
| AIZ 10 AB Starlock 10 × 20毫米木材和金属用双金属圆锯锯片 | 软木、软塑料、石膏板、薄壁铝和有色金属型材、薄板、非淬火钉子和螺栓 | 小规模分割和插入式切割；木材上精细的拼接操作； 例如：切割电缆开孔，插入式切割石膏板，为锁和五金件锯割开孔
| AIZ 32 EPC Starlock 32 × 50毫米木材用高碳钢圆锯锯片 | 软木 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）实现无毛刺分割和插入式锯切；也可在角落和难够到的区域紧靠边缘锯割； 例如：为安装通风格栅或电源插座开孔进行插入式切割
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock 32 × 50毫米木材和金属用双金属插入式锯片 | 木质复合材料和软质有色金属、非淬火钉子和螺栓、非铁金属管材和小尺寸型材 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）在木材、软质有色金属和塑料上实现无毛刺齐平式和插入式锯切； 例如：为电源插座和管材开孔，切平非淬火钉子和螺栓
| PAIZ 32 APB StarlockPlus 32 × 60毫米木材和金属用双金属圆锯锯片 | 木质复合材料和软质有色金属、非淬火钉子和螺栓、非铁金属管材和小尺寸型材 | 快速深插切割木材、耐磨的复合木板和塑料，通过圆形切割边（Curved-Tec）实现无毛刺加工； 例如：快速分割小尺寸的非铁管材和型材，简单切割非淬火钉子、螺栓和小尺寸型钢
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock 32 × 50毫米硬木用双金属插入式锯片 | 硬木、带涂层的板材 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）在带涂层的板材或硬木上实现无毛刺分割式和插入式锯切，尤其适合针对硬木进行日式锯切； 例如：安装天窗，为电源插座开孔
| AIZ 32 AT/ AIZ 32 AIT Starlock 32 × 40毫米金属用Carbide圆锯锯片 | 硬质含铁金属、高磨蚀性材料、玻璃纤维、石膏板、水泥纤维板、淬火钉子和螺栓 | 锯切高磨蚀性材料或硬质含铁金属；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：切割厨房前面板，简单锯切淬火螺栓和不锈钢
| AIZ 32 APT/ AIZ 32 APIT Starlock 32 × 40毫米复合材料用Carbide圆锯锯片 | 硬质含铁金属板、环氧化物、石膏板、玻纤增强塑料、碳纤维增强塑料、水泥纤维板 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）在金属板上实现无毛刺分割式和插入式锯切；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：锯切金属板，切断窗框中的螺栓
| PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus 45 × 50毫米金属用Carbide圆锯锯片 | 硬质含铁金属、高磨蚀性材料、玻璃纤维、石膏板、水泥纤维板、淬火钉子和螺栓 | 用于锯切高磨蚀性材料或硬质含铁金属的加宽锯片；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：切割厨房前面板，简单锯切淬火螺栓和不锈钢
| PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus 52 × 50毫米复合材料用Carbide圆锯锯片 | 硬质含铁金属板、环氧化物、石膏板、玻纤增强塑料、碳纤维增强塑料、水泥纤维板 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）在金属板上实现无毛刺分割式和插入式锯切的加长锯片；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：切割金属板，切断窗框中的螺栓
| AYZ 53 BPB Starlock 53 × 40毫米复合材料用圆锯锯片 | 石膏板、刨花板、夹层材料、木材 | 专为接下来长时间切割的圆锯锯切而优化；通过Dual-Tec-Form可在角落以及长时间切割时确保锯切干净完整； 例如：在石膏板或木墙上为电源插座开孔
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock 65 × 40毫米木材和金属用双金属插入式锯片 | 软木、硬木、镶面板、带塑料涂层的板、淬火钉子和螺栓 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）在带涂层的板材或硬木上实现无毛刺分割式和插入式锯切； 例如：切短门框，在层压板上为货架或已安装的家具开孔，切平淬火钉子和螺栓
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock 85毫米直径木材和金属用双金属节段锯片 | 木质材料、塑料、软质有色金属 | 分割式和插入式锯切； 也可在难够到的区域紧靠边缘锯割； 例如：切短已安装的踢脚板或门框，拼接地板时插入式切割
| ACZ 100 SWB Starlock 100毫米直径复合材料用双金属节段锯齿刀片 | 隔离材料、隔音板、地板、脚步声消音板、纸板、地毯、橡胶、皮革 | 精准切割软质材料； 例如：切割隔音板，切平突出的隔离材料
| ACZ 105 ET Starlock 105毫米直径复合材料用Carbide节段锯片 | 水泥纤维板、瓷砖接缝、烧结砖、玻璃纤维增强型塑料、层压板 | 分割式和插入式锯切；也可在难够到的区域紧靠边缘锯割；采用BOSCH Carbide-Technology延长使用寿命； 例如：切短已安装的踢脚板或门框，在烧结砖中铣削电缆槽，快速无尘切出瓷砖接缝，分割仪表用玻璃纤维板，拼接层压板；自2021年年中开始提供
| ACZ 70 RT5 Starlock 70毫米直径砂浆和研磨材料用Carbide-Riff节段锯片 | 薄瓷砖接缝、多孔混凝土、软烧结砖、水泥纤维板、玻璃纤维增强型塑料、环氧树脂 | 用特别薄的锯片（1.6 mm）在紧靠边缘或难够到的区域和角落切割和分割，通过Carbide-Riff确保更长的使用寿命； 例如：美化操作时清除墙砖接缝，为瓷砖开孔； 还提供针对正常接缝的版本：ACZ 85 RT3
| ACZ 85 RD4 Starlock 85毫米直径砂浆和研磨材料用Diamant-Riff节段锯片 | 水泥接缝、软墙砖、玻璃纤维增强型塑料、环氧树脂、GKF | 在紧靠边缘或难够到的区域和角落切割和分割，通过Diamant-Riff确保更长的使用寿命； 例如：美化操作时清除墙砖接缝，为瓷砖开孔； 还提供Carbide-Riff版本：ACZ 85 RT3针对正常接缝，ACZ 70 RT5针对较窄接缝
| AVZ 70 RT4 Starlock 70毫米宽Carbide-Riff砂浆清除器 | 砂浆、接缝、环氧树脂、玻璃纤维增强型塑料、研磨材料 | 铣削分割接缝和瓷砖材料，在硬地基上锉擦和打磨；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：清除瓷砖粘结剂和接缝砂浆
| AVZ 90 RT2 Starlock 90毫米宽砂浆和研磨材料用Carbide-Riff三角板 | 砂浆、混凝土残留物、木材、研磨材料、颜料 | 在硬地基上锉擦和打磨； 例如：清除砂浆或瓷砖粘结剂（如更换损坏的瓷砖时），清除残留的地毯胶，清除残留的颜料； 可提供目数20（RT2）、40（RT4）、60（RT6）或100（RT10）
| AVZ 93 G Starlock 93毫米宽针对93毫米三角形砂纸系列的磨板 | 视砂纸的种类而定 | 在边缘、角落或难够到的区域进行打磨； 根据砂纸而定，例如打磨木材、颜料、油漆、石材； 用于清洁、打磨木材纹理、金属除锈、打磨油漆的羊毛、预抛光毛毡
| AUZ 70 G Starlock 70毫米宽针对70 × 125毫米砂纸的型材研磨机 | 木材、管材/型材、颜料、油漆、填料、金属 | 舒适高效打磨直径达55毫米的型材以及倒圆的、不平整的材料表面； 砂纸用于打磨木材、管材/型材、油漆、填料和金属
| AVZ 32 RT4 Starlock 32 × 50毫米木材和颜料用Carbide-Riff打磨指 | 木材、颜料 | 打磨难够到位置的木材或颜料，无需砂纸；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：磨除百叶窗膜片之间的颜料，打磨木地板的角落； 可提供目数40（RT4）和100（RT10）
| AIZ 28 SC Starlock 28 × 40毫米高碳钢万能切缝刀 | 伸缩缝、腻子、隔音材料（石棉） | 切割和分割软质材料； 例如：切割硅酮伸缩缝或腻子
| ASZ 32 SC Starlock 24毫米宽高碳钢拉刀， 11毫米宽高碳钢推刀 | 屋顶油毡、地毯、人造草皮、纸板、PVC地板 | 快速精准切割软质材料和柔性耐磨材料； 例如：切割地毯、纸板、PVC地板，在屋面油毡上开孔
| ATZ 52 SC Starlock 52毫米刚性刮刀 | 地毯、砂浆、混凝土、瓷砖粘合剂 | 在硬地基上刮削； 例如：清除砂浆、瓷砖粘结剂、残留的混凝土和地毯胶； 可提供柔性刮刀ATZ 52 SFC（软质地毯胶/残留的颜料）

##

必要时得拆除已经装在机器上的工具。

为此将SDS控制杆 (7) 打开至限位。工具刀头落下。

将所需的工具刀头（比如插入式锯片(12)）放到工具夹头(8)上，使凹口朝下（参见图形页上的图示，可从上方读取工具刀头的标记）。

将工具刀头放在针对各项操作最合适的位置。有12个夹角是30°的固定位置。

在所需位置将工具刀头牢牢压到工具夹头夹爪上，直至自动卡止。

- 检查工具刀头是否牢固固定。安装方式错误或者未牢牢地固定好工具，工具会在操作中途松开并伤害您。

##

用节段锯片和插入式锯片进行作业时可以使用限深器 (11)。

必要时得拆除已经装在机器上的工具。

在所需位置推动限深器 (11) 至限位，穿过工具夹头 (8) 一直推到电动工具夹颈上。卡住限深器。有12个夹角是30°的固定位置。

设定所需的工作深度。按压限深器夹紧杆 (10) 来固定限深器。

##

根据工件的物料和希望的物表研磨效果，选择合适的砂纸：

砂纸 | 物料 | 用途 | 粒度
--- | --- | --- | ---
| 所有木材（比如硬木、软木、刨花板、人造板） 金属 | 对于初磨，例如粗糙、未磨光的横梁和木板 | 粗略 | 40 60
用于平面磨削和磨平轻微的凹凸不平点 | 中 | 80 100 120
粗磨和细磨木材 | 精细 | 180 240 320 400
| 颜料 油漆 填料 填隙料 | 磨除颜料层 | 粗略 | 40 60
用于打磨底漆（比如磨除刷子痕迹、滴状油漆和条状油漆） | 中 | 80 100 120
磨平底料以方便上漆 | 精细 | 180 240 320 400

##

磨板(14)带有尼龙织物，因此可通过魔术贴快速便捷地固定砂纸。

装入砂纸(15)前，请先敲出磨板(14)的尼龙织物，以便实现最佳粘合效果。

将砂纸(15)紧贴磨板(14)一侧，然后将砂纸放到磨板上并压紧。

注意将砂纸的冲孔与磨板上的孔重叠，以确保最佳的集尘效果。

如需取下砂纸(15)，请抓住顶部，然后从磨板(14)上取下。

您可以使用Bosch附件目录中Delta 93 mm系列的所有砂纸、抛光无纺布和清洁无纺布。

您可以使用相同的方式把研磨附件，例如纤维网/抛光毛毡等，固定在磨板上。

切削附件 | 材料 | 用途
--- | --- | ---
| AIZ 10 AB Starlock 10 × 20毫米木材和金属用双金属圆锯锯片 | 软木、软塑料、石膏板、薄壁铝和有色金属型材、薄板、非淬火钉子和螺栓 | 小规模分割和插入式切割；木材上精细的拼接操作； 例如：切割电缆开孔，插入式切割石膏板，为锁和五金件锯割开孔
| AIZ 32 EPC Starlock 32 × 50毫米木材用高碳钢圆锯锯片 | 软木 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）实现无毛刺分割和插入式锯切；也可在角落和难够到的区域紧靠边缘锯割； 例如：为安装通风格栅或电源插座开孔进行插入式切割
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock 32 × 50毫米木材和金属用双金属插入式锯片 | 木质复合材料和软质有色金属、非淬火钉子和螺栓、非铁金属管材和小尺寸型材 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）在木材、软质有色金属和塑料上实现无毛刺齐平式和插入式锯切； 例如：为电源插座和管材开孔，切平非淬火钉子和螺栓
| PAIZ 32 APB StarlockPlus 32 × 60毫米木材和金属用双金属圆锯锯片 | 木质复合材料和软质有色金属、非淬火钉子和螺栓、非铁金属管材和小尺寸型材 | 快速深插切割木材、耐磨的复合木板和塑料，通过圆形切割边（Curved-Tec）实现无毛刺加工； 例如：快速分割小尺寸的非铁管材和型材，简单切割非淬火钉子、螺栓和小尺寸型钢
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock 32 × 50毫米硬木用双金属插入式锯片 | 硬木、带涂层的板材 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）在带涂层的板材或硬木上实现无毛刺分割式和插入式锯切，尤其适合针对硬木进行日式锯切； 例如：安装天窗，为电源插座开孔
| AIZ 32 AT/ AIZ 32 AIT Starlock 32 × 40毫米金属用Carbide圆锯锯片 | 硬质含铁金属、高磨蚀性材料、玻璃纤维、石膏板、水泥纤维板、淬火钉子和螺栓 | 锯切高磨蚀性材料或硬质含铁金属；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：切割厨房前面板，简单锯切淬火螺栓和不锈钢
| AIZ 32 APT/ AIZ 32 APIT Starlock 32 × 40毫米复合材料用Carbide圆锯锯片 | 硬质含铁金属板、环氧化物、石膏板、玻纤增强塑料、碳纤维增强塑料、水泥纤维板 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）在金属板上实现无毛刺分割式和插入式锯切；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：锯切金属板，切断窗框中的螺栓
| PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus 45 × 50毫米金属用Carbide圆锯锯片 | 硬质含铁金属、高磨蚀性材料、玻璃纤维、石膏板、水泥纤维板、淬火钉子和螺栓 | 用于锯切高磨蚀性材料或硬质含铁金属的加宽锯片；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：切割厨房前面板，简单锯切淬火螺栓和不锈钢
| PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus 52 × 50毫米复合材料用Carbide圆锯锯片 | 硬质含铁金属板、环氧化物、石膏板、玻纤增强塑料、碳纤维增强塑料、水泥纤维板 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）在金属板上实现无毛刺分割式和插入式锯切的加长锯片；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：切割金属板，切断窗框中的螺栓
| AYZ 53 BPB Starlock 53 × 40毫米复合材料用圆锯锯片 | 石膏板、刨花板、夹层材料、木材 | 专为接下来长时间切割的圆锯锯切而优化；通过Dual-Tec-Form可在角落以及长时间切割时确保锯切干净完整； 例如：在石膏板或木墙上为电源插座开孔
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock 65 × 40毫米木材和金属用双金属插入式锯片 | 软木、硬木、镶面板、带塑料涂层的板、淬火钉子和螺栓 | 通过圆形锯齿边（Curved-Tec）在带涂层的板材或硬木上实现无毛刺分割式和插入式锯切； 例如：切短门框，在层压板上为货架或已安装的家具开孔，切平淬火钉子和螺栓
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock 85毫米直径木材和金属用双金属节段锯片 | 木质材料、塑料、软质有色金属 | 分割式和插入式锯切； 也可在难够到的区域紧靠边缘锯割； 例如：切短已安装的踢脚板或门框，拼接地板时插入式切割
| ACZ 100 SWB Starlock 100毫米直径复合材料用双金属节段锯齿刀片 | 隔离材料、隔音板、地板、脚步声消音板、纸板、地毯、橡胶、皮革 | 精准切割软质材料； 例如：切割隔音板，切平突出的隔离材料
| ACZ 105 ET Starlock 105毫米直径复合材料用Carbide节段锯片 | 水泥纤维板、瓷砖接缝、烧结砖、玻璃纤维增强型塑料、层压板 | 分割式和插入式锯切；也可在难够到的区域紧靠边缘锯割；采用BOSCH Carbide-Technology延长使用寿命； 例如：切短已安装的踢脚板或门框，在烧结砖中铣削电缆槽，快速无尘切出瓷砖接缝，分割仪表用玻璃纤维板，拼接层压板；自2021年年中开始提供
| ACZ 70 RT5 Starlock 70毫米直径砂浆和研磨材料用Carbide-Riff节段锯片 | 薄瓷砖接缝、多孔混凝土、软烧结砖、水泥纤维板、玻璃纤维增强型塑料、环氧树脂 | 用特别薄的锯片（1.6 mm）在紧靠边缘或难够到的区域和角落切割和分割，通过Carbide-Riff确保更长的使用寿命； 例如：美化操作时清除墙砖接缝，为瓷砖开孔； 还提供针对正常接缝的版本：ACZ 85 RT3
| ACZ 85 RD4 Starlock 85毫米直径砂浆和研磨材料用Diamant-Riff节段锯片 | 水泥接缝、软墙砖、玻璃纤维增强型塑料、环氧树脂、GKF | 在紧靠边缘或难够到的区域和角落切割和分割，通过Diamant-Riff确保更长的使用寿命； 例如：美化操作时清除墙砖接缝，为瓷砖开孔； 还提供Carbide-Riff版本：ACZ 85 RT3针对正常接缝，ACZ 70 RT5针对较窄接缝
| AVZ 70 RT4 Starlock 70毫米宽Carbide-Riff砂浆清除器 | 砂浆、接缝、环氧树脂、玻璃纤维增强型塑料、研磨材料 | 铣削分割接缝和瓷砖材料，在硬地基上锉擦和打磨；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：清除瓷砖粘结剂和接缝砂浆
| AVZ 90 RT2 Starlock 90毫米宽砂浆和研磨材料用Carbide-Riff三角板 | 砂浆、混凝土残留物、木材、研磨材料、颜料 | 在硬地基上锉擦和打磨； 例如：清除砂浆或瓷砖粘结剂（如更换损坏的瓷砖时），清除残留的地毯胶，清除残留的颜料； 可提供目数20（RT2）、40（RT4）、60（RT6）或100（RT10）
| AVZ 93 G Starlock 93毫米宽针对93毫米三角形砂纸系列的磨板 | 视砂纸的种类而定 | 在边缘、角落或难够到的区域进行打磨； 根据砂纸而定，例如打磨木材、颜料、油漆、石材； 用于清洁、打磨木材纹理、金属除锈、打磨油漆的羊毛、预抛光毛毡
| AUZ 70 G Starlock 70毫米宽针对70 × 125毫米砂纸的型材研磨机 | 木材、管材/型材、颜料、油漆、填料、金属 | 舒适高效打磨直径达55毫米的型材以及倒圆的、不平整的材料表面； 砂纸用于打磨木材、管材/型材、油漆、填料和金属
| AVZ 32 RT4 Starlock 32 × 50毫米木材和颜料用Carbide-Riff打磨指 | 木材、颜料 | 打磨难够到位置的木材或颜料，无需砂纸；采用BOSCH Carbide Technology延长使用寿命； 例如：磨除百叶窗膜片之间的颜料，打磨木地板的角落； 可提供目数40（RT4）和100（RT10）
| AIZ 28 SC Starlock 28 × 40毫米高碳钢万能切缝刀 | 伸缩缝、腻子、隔音材料（石棉） | 切割和分割软质材料； 例如：切割硅酮伸缩缝或腻子
| ASZ 32 SC Starlock 24毫米宽高碳钢拉刀， 11毫米宽高碳钢推刀 | 屋顶油毡、地毯、人造草皮、纸板、PVC地板 | 快速精准切割软质材料和柔性耐磨材料； 例如：切割地毯、纸板、PVC地板，在屋面油毡上开孔
| ATZ 52 SC Starlock 52毫米刚性刮刀 | 地毯、砂浆、混凝土、瓷砖粘合剂 | 在硬地基上刮削； 例如：清除砂浆、瓷砖粘结剂、残留的混凝土和地毯胶； 可提供柔性刮刀ATZ 52 SFC（软质地毯胶/残留的颜料）