# Verktøyskifte

- Bruk beskyttelseshansker ved skifte av verktøy. Berøring av innsatsverktøyet medfører fare for skader.

##

Bruk bare innsatsverktøy som er beregnet for ditt elektroverktøy.

Innsatsverktøy | GOP 185‑LI
--- | ---

Tabellen nedenfor viser eksempler på innsatsverktøy. Du finner flere innsatsverktøy i Boschs omfattende tilbehørssortiment.

Innsatsverktøy | Materiale | Bruksområde
--- | --- | ---
| AIZ 10 AB Starlock 10 × 20 mm bimetall-dykksagblad for tre og metall | Mykt tre, myk plast, gipsplate, tynnveggede aluminiumsprofiler og profiler av ikke-jernholdig metall, tynne plater, uherdede spiker og skruer | Mindre kappe- og dykkutt; tilpassingsarbeider i tre; for eksempel saging av utsparinger for kabler, dykkutt i gipsplater, saging av utsparinger for låser og beslag
| AIZ 32 EPC Starlock 32 × 50 mm HCS-dykksagblad for tre | Mykt tre | Kapping og dykksaging uten skader på emnet takket være rund skjærekant (Curved-Tec); passer også til saging nær kanter, i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder; for eksempel dykksaging ved montering av ventilasjonsgitre eller utsparinger for stikkontakter
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock 32 × 50 mm bimetall-dykksagblad for tre og metall | Komposittmaterialer av tre og myke ikke-jernholdige metaller, uherdede spiker og skruer, rør av ikke-jernholdige metaller og profiler med små dimensjoner | Plan- og dykksaging i tre, myke ikke-jernholdige metaller og plast uten skade på emnet takket være den runde skjærekanten (Curved-Tec); for eksempel utsparinger for stikkontakter og rør, plansaging av uherdede spiker og skruer
| PAIZ 32 APB StarlockPlus 32 × 60 mm bimetall-dykksagblad for tre og metall | Komposittmaterialer av tre og ikke-jernholdige metaller, uherdede spiker og skruer, rør av ikke-jernholdige metaller og profiler med små dimensjoner | Raske og dype dykkutt i tre, slipende trematerialer og plast, saging uten skader på emnet takket være rund skjærekant (Curved-Tec); for eksempel rask kapping av ikke-jernholdige rør og profiler med små dimensjoner, enkel saging av uherdede spiker, skruer og stålprofiler med små dimensjoner
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock 32 × 50 mm bimetall-dykksagblad for hardtre | Hardtre, laminatplater | Kapping og dykksaging uten oppflising i overflatebehandlede plater eller hardtre takket være den runde skjærekanten (Curved-Tec), Japan-fortanning spesielt egnet for hardtre; for eksempel montering av takvinduer, saging av utsparinger for stikkontakter
| AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT Starlock 32 × 40 mm Carbide-dykksagblad for metall | Harde jernholdige metaller, sterkt slipende materialer, glassfiber, gipsplate, sementbundne fiberplater, herdede spiker og skruer | Saging av sterkt slipende materialer eller harde jernholdige metaller; lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel saging av dekkplater til kjøkkenfronter, enkel saging av herdede skruer og rustfritt stål
| AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT Starlock 32 × 40 mm Carbide-dykksagblad for forskjellige materialer | Harde jernholdige metallplater, epoksy, gipsplater, glassfiberforsterket plast, CFK, sementfiberplater | Kapping og dykksaging i metallplate uten skader på emnet takket være den runde skjærekanten (Curved-Tec); lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel skjæring av metallplater, saging av skruer i vindusrammer
| PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus 45 × 50 mm Carbide-dykksagblad for metall | Harde jernholdige metaller, sterkt slipende materialer, glassfiber, gipsplate, sementbundne fiberplater, herdede spiker og skruer | Bredt sagblad for saging av sterkt slipende materialer eller harde jernholdige metaller, lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel saging av dekkplater til kjøkkenfronter, enkel saging av herdede skruer og rustfritt stål
| PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus 52 × 50 mm Carbide-dykksagblad for forskjellige materialer | Harde jernholdige metallplater, epoksy, gipsplater, glassfiberforsterket plast, CFK, sementfiberplater | Langt sagblad for kapping og dykksaging i metallplate uten skader på emnet takket være den runde skjærekanten (Curved-Tec); lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel skjæring av metallplater, saging av skruer i vindusrammer
| AYZ 53 BPB Starlock 53 × 40 mm dykksagblad for forskjellige materialer | Gipsplater, sponplater, sandwichmateriale, tre | Optimert for dykksaging med påfølgende lengre kappesnitt; Dual-Tec-formen sikrer både et rent og fullstendig snitt i hjørner og under lengre kappesnitt; for eksempel ved saging av utsparinger til stikkontakter i gipsplate eller trevegger
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock 65 × 40 mm bimetall-dykksagblad for tre og metall | Mykt og hardt tre, finerplater, plater med plastbelegg, uherdede spiker og skruer | Kapping og dykksaging uten skader på emnet takket være den runde skjærekanten (Curved-Tec), for plater med belegg eller hardtre; for eksempel forkorting av dørkarmer, saging av utsparinger for hylleplater eller plassbygde møbler, plansaging gjennom uherdede spiker og skruer
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock 85 mm diameter bimetall-segmentsagblad for tre og metall | Trematerialer, plast, myke ikke-jernholdige metaller | Kapping og dykksaging; også saging nær kanter, i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder; for eksempel forkorting av monterte gulvlister eller dørkarmer, dykkutt ved tilpassing av gulvplank
| ACZ 100 SWB Starlock 100 mm diameter bimetall-segmentakselslipekniv for forskjellige materialer | Isolasjonsmateriale, isolasjonsplater, gulvplater, trinnlyddempende plater, kartong, tepper, gummi, skinn | Nøyaktig skjæring av myke materialer, for eksempel tilskjæring av isolasjonsplater, nøyaktig kapping av overflødig isolasjonsmateriale
| ACZ 105 ET Starlock 105 mm diameter Carbide-segmentsagblad for forskjellige materialer | Fibersementplater, flisfuger, murstein, glassfiberforsterket plast, laminat | Kapping og dykksaging; også egnet for saging nær kanter på vanskelig tilgjengelige steder; lang levetid med BOSCH Carbide-Technology; for eksempel forkorting av allerede monterte gulvlister eller dørkarmer, fresing av kabelkanaler i murstein, rask og tilnærmet støvfri fjerning av flisfuger, tilskjæring av glassfiberplater for armaturer, tilpassingsarbeider i laminat; tilgjengelig fra midten av 2021
| ACZ 70 RT5 Starlock 70 mm diameter Carbide-Riff-segmentsagblad for mørtel og slipende materialer | Tynne flisfuger, porebetong, myk teglstein, sementfiberplater, glassfiberforsterket plast, epoksy | Skjæring og kapping med ekstra tynt blad (1,6 mm) nær kanter eller på vanskelig tilgjengelige steder og i hjørner, ekstra lang levetid med Carbide-Riff; for eksempel fjerning av fuger mellom veggfliser ved utbedringsarbeider, utsparinger i fliser; tilbys også i versjon for vanlige fuger: ACZ 85 RT3
| ACZ 85 RD4 Starlock 85 mm diameter Diamant-Riff-segmentsagblad for mørtel og slipende materialer | Sementfuger, myke veggfliser, glassfiberforsterket plast, epoksy, brannvernplate i gips | Skjæring og kapping nær kanter eller på vanskelig tilgjengelige steder og i hjørner, ekstra lang levetid med Diamant-Riff; for eksempel fjerning av fuger mellom veggfliser ved utbedringsarbeider, utsparinger i fliser; tilbys også som Carbide-Riff-versjon: ACZ 85 RT3 for vanlige fuger, ACZ 70 RT5 for tynne fuger
| AVZ 70 RT4 Starlock 70 mm bred Carbide-Riff-mørtelfjerner | Mørtel, fuger, epoksyharpiks, glassfiberforsterket plast, slipende materialer | Utfresing og kapping av flis- og fugemateriale, rasping og sliping på hardt underlag; lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel fjerning av flislim og fugemørtel
| AVZ 90 RT2 Starlock 90 mm bred Carbide-Riff-deltasåle for mørtel og slipende materialer | Mørtel, betongrester, tre, slipende materialer, maling | Rasping og sliping på hardt underlag; for eksempel fjerning av mørtel eller flislim (for eksempel ved utskifting av skadde fliser), fjerning av rester av teppelim, fjerning av malingsrester; tilgjengelig i grovhetene 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) og 100 (RT10)
| AVZ 93 G Starlock 93 mm bred slipesåle for slipebladserie Delta 93 mm | Avhengig av slipebladet | Sliping langs kanter, i hjørner eller på vanskelig tilgjengelige steder; avhengig av slipebladet for eksempel til sliping av tre, maling, lakk, stein; duker til rengjøring og strukturering i tre, rustfjerning på metall og sliping av lakk, poleringsfilt for forhåndspolering
| AUZ 70 G Starlock 70 mm bred profilslipemaskin for slipeblad 70 × 125 mm | Tre, rør/profiler, maling, lakk, fyller, metall | Komfortabel og effektiv sliping av profiler og avrundede, også ujevne materialoverflater med diameter på opptil 55 mm; slipeblad for sliping av tre, rør/profiler, lakk, fyller og metall
| AVZ 32 RT4 Starlock 32 × 50 mm Carbide-Riff-slipefinger for tre og maling | Tre, maling | Sliping av tre eller maling uten slipepapir på vanskelig tilgjengelige steder; lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel fjerning av maling mellom lameller på vinduslemmer, sliping i hjørner på tregulv; tilgjengelig i grovhet 40 (RT4) og 100 (RT10)
| AIZ 28 SC Starlock 28 × 40 mm HCS-universalfugeskjærer | Ekspansjonsfuger, vinduskitt, isolasjonsmateriale (steinull) | Skjæring og kutting av myke materialer; for eksempel skjæring av ekspansjonsfuger i silikon eller vinduskitt
| ASZ 32 SC Starlock 24 mm bredt HCS-trekkblad, 11 mm bredt HCS-skyveblad | Takpapp, tepper, gressmatter, kartong, PVC-gulv | Rask og nøyaktig skjæring av mykt materiale og fleksible slipende materialer; for eksempel skjæring av tepper, kartong, PVC-gulv, utsparinger i takpapp
| ATZ 52 SC Starlock 52 mm skrape, stiv | Tepper, mørtel, beting, flislim | Skraping på hardt underlag; for eksempel fjerning av mørtel, flislim, betong- og teppelimrester; tilgjengelig som fleksibel skrape ATZ 52 SFC (mykt teppelim / malingsrester)

##

Ta eventuelt ut et montert innsatsverktøy.

Åpne SDS-håndtaket (7) helt til det stopper. Innsatsverktøyet skyves ut.

Sett ønsket innsatsverktøy (f.eks. dykksagblad (12)) på verktøyholderen (8). Den buede delen skal vende ned (se bilde på illustrasjonen, skriften på innsatsverktøyet skal være lesbar ovenfra).

Legg på innsatsverktøyet i en posisjon som er gunstig for det aktuelle arbeidet. Det kan festes i 12 posisjoner med trinn på 30°.

Trykk innsatsverktøyet fast på spennkjevene til verktøyholderen i ønsket posisjon, helt til det låses automatisk.

- Kontroller at innsatsverktøyet sitter godt fast. Innsatsverktøy som ikke er riktig eller ikke er sikkert festet, kan løsne under arbeidet og utsette deg for fare.

##

Dybdeanlegget (11) kan brukes ved arbeid med segment- og dykksagblad.

Ta eventuelt ut et montert innsatsverktøy.

Skyv dybdeanlegget (11), i ønsket arbeidsstilling, forbi verktøyholderen (8) og helt til det stopper på spennkragen til verktøyet. La dybdeanlegget festes. Det kan festes i 12 posisjoner med trinn på 30°.

Still inn ønsket arbeidsdybde. Trykk igjen spennhåndtaket (10) til dybdeanlegget for å fiksere dybdeanlegget.

##

Det finnes forskjellige slipeblad, som velges i samsvar med materialet som skal bearbeides og den ønskede materialfjerningen på overflaten:

Slipeark | Materiale | Bruksområde | Grovhet
--- | --- | --- | ---
| Alt treverk (f.eks. hardt og mykt tre, sponplater, byggeplater) Metallmaterialer | Forhåndssliping, f.eks. av ru, uhøvlede bjelker og bord | grov | 40 60
Plansliping for glatting av små ujevnheter | middels | 80 100 120
Ferdig- og finsliping av tre | fin | 180 240 320 400
| Maling Lakk Fyller Sparkel | Fjerning av maling | grov | 40 60
Sliping av maling (f.eks. fjerning av penselstriper, malingsdrypp og -render) | middels | 80 100 120
Finsliping av grunning før lakkering | fin | 180 240 320 400

##

Slipeplaten (14) har borrelåsmateriale, slik at du raskt og enkelt kan feste slipeblad med borrelås.

Bank på borrelåsmaterialet til slipeplaten (14) før du setter på slipebladet (15), slik at det festes optimalt.

Plasser slipebladet (15) helt inntil den ene siden av slipeplaten (14), legg slipebladet på slipeplaten og trykk det godt fast.

For å oppnå optimalt støvavsug må du passe på at utsparingene på slipebladet stemmer overens med hullene på slipeplaten.

For å ta av slipebladet (15) holder du i en av spissene på bladet og trekker det fra slipeplaten (14).

Du kan bruke alle slipeblad og alle typer polerings- og rengjøringsfleece i serien Delta 93 mm tilbehørssortimentet til Bosch.

Slipetilbehør som fleece/poleringsfilt festes på samme måte på slipeplaten.

Bruk maksimalt oscillasjonshastighet "4" ved arbeid med slipetilbehør som for eksempel slipeblad eller slipeplater. For høy oscillasjonshastighet øker slitasjen på innsatsverktøyet betydelig og kan føre til tidlig svikt ved innsatsverktøyet. Se informasjonen på innsatsverktøyet eller emballasjen til innsatsverktøyet.

Innsatsverktøy | Materiale | Bruksområde
--- | --- | ---
| AIZ 10 AB Starlock 10 × 20 mm bimetall-dykksagblad for tre og metall | Mykt tre, myk plast, gipsplate, tynnveggede aluminiumsprofiler og profiler av ikke-jernholdig metall, tynne plater, uherdede spiker og skruer | Mindre kappe- og dykkutt; tilpassingsarbeider i tre; for eksempel saging av utsparinger for kabler, dykkutt i gipsplater, saging av utsparinger for låser og beslag
| AIZ 32 EPC Starlock 32 × 50 mm HCS-dykksagblad for tre | Mykt tre | Kapping og dykksaging uten skader på emnet takket være rund skjærekant (Curved-Tec); passer også til saging nær kanter, i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder; for eksempel dykksaging ved montering av ventilasjonsgitre eller utsparinger for stikkontakter
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock 32 × 50 mm bimetall-dykksagblad for tre og metall | Komposittmaterialer av tre og myke ikke-jernholdige metaller, uherdede spiker og skruer, rør av ikke-jernholdige metaller og profiler med små dimensjoner | Plan- og dykksaging i tre, myke ikke-jernholdige metaller og plast uten skade på emnet takket være den runde skjærekanten (Curved-Tec); for eksempel utsparinger for stikkontakter og rør, plansaging av uherdede spiker og skruer
| PAIZ 32 APB StarlockPlus 32 × 60 mm bimetall-dykksagblad for tre og metall | Komposittmaterialer av tre og ikke-jernholdige metaller, uherdede spiker og skruer, rør av ikke-jernholdige metaller og profiler med små dimensjoner | Raske og dype dykkutt i tre, slipende trematerialer og plast, saging uten skader på emnet takket være rund skjærekant (Curved-Tec); for eksempel rask kapping av ikke-jernholdige rør og profiler med små dimensjoner, enkel saging av uherdede spiker, skruer og stålprofiler med små dimensjoner
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock 32 × 50 mm bimetall-dykksagblad for hardtre | Hardtre, laminatplater | Kapping og dykksaging uten oppflising i overflatebehandlede plater eller hardtre takket være den runde skjærekanten (Curved-Tec), Japan-fortanning spesielt egnet for hardtre; for eksempel montering av takvinduer, saging av utsparinger for stikkontakter
| AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT Starlock 32 × 40 mm Carbide-dykksagblad for metall | Harde jernholdige metaller, sterkt slipende materialer, glassfiber, gipsplate, sementbundne fiberplater, herdede spiker og skruer | Saging av sterkt slipende materialer eller harde jernholdige metaller; lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel saging av dekkplater til kjøkkenfronter, enkel saging av herdede skruer og rustfritt stål
| AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT Starlock 32 × 40 mm Carbide-dykksagblad for forskjellige materialer | Harde jernholdige metallplater, epoksy, gipsplater, glassfiberforsterket plast, CFK, sementfiberplater | Kapping og dykksaging i metallplate uten skader på emnet takket være den runde skjærekanten (Curved-Tec); lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel skjæring av metallplater, saging av skruer i vindusrammer
| PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus 45 × 50 mm Carbide-dykksagblad for metall | Harde jernholdige metaller, sterkt slipende materialer, glassfiber, gipsplate, sementbundne fiberplater, herdede spiker og skruer | Bredt sagblad for saging av sterkt slipende materialer eller harde jernholdige metaller, lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel saging av dekkplater til kjøkkenfronter, enkel saging av herdede skruer og rustfritt stål
| PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus 52 × 50 mm Carbide-dykksagblad for forskjellige materialer | Harde jernholdige metallplater, epoksy, gipsplater, glassfiberforsterket plast, CFK, sementfiberplater | Langt sagblad for kapping og dykksaging i metallplate uten skader på emnet takket være den runde skjærekanten (Curved-Tec); lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel skjæring av metallplater, saging av skruer i vindusrammer
| AYZ 53 BPB Starlock 53 × 40 mm dykksagblad for forskjellige materialer | Gipsplater, sponplater, sandwichmateriale, tre | Optimert for dykksaging med påfølgende lengre kappesnitt; Dual-Tec-formen sikrer både et rent og fullstendig snitt i hjørner og under lengre kappesnitt; for eksempel ved saging av utsparinger til stikkontakter i gipsplate eller trevegger
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock 65 × 40 mm bimetall-dykksagblad for tre og metall | Mykt og hardt tre, finerplater, plater med plastbelegg, uherdede spiker og skruer | Kapping og dykksaging uten skader på emnet takket være den runde skjærekanten (Curved-Tec), for plater med belegg eller hardtre; for eksempel forkorting av dørkarmer, saging av utsparinger for hylleplater eller plassbygde møbler, plansaging gjennom uherdede spiker og skruer
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock 85 mm diameter bimetall-segmentsagblad for tre og metall | Trematerialer, plast, myke ikke-jernholdige metaller | Kapping og dykksaging; også saging nær kanter, i hjørner og på vanskelig tilgjengelige steder; for eksempel forkorting av monterte gulvlister eller dørkarmer, dykkutt ved tilpassing av gulvplank
| ACZ 100 SWB Starlock 100 mm diameter bimetall-segmentakselslipekniv for forskjellige materialer | Isolasjonsmateriale, isolasjonsplater, gulvplater, trinnlyddempende plater, kartong, tepper, gummi, skinn | Nøyaktig skjæring av myke materialer, for eksempel tilskjæring av isolasjonsplater, nøyaktig kapping av overflødig isolasjonsmateriale
| ACZ 105 ET Starlock 105 mm diameter Carbide-segmentsagblad for forskjellige materialer | Fibersementplater, flisfuger, murstein, glassfiberforsterket plast, laminat | Kapping og dykksaging; også egnet for saging nær kanter på vanskelig tilgjengelige steder; lang levetid med BOSCH Carbide-Technology; for eksempel forkorting av allerede monterte gulvlister eller dørkarmer, fresing av kabelkanaler i murstein, rask og tilnærmet støvfri fjerning av flisfuger, tilskjæring av glassfiberplater for armaturer, tilpassingsarbeider i laminat; tilgjengelig fra midten av 2021
| ACZ 70 RT5 Starlock 70 mm diameter Carbide-Riff-segmentsagblad for mørtel og slipende materialer | Tynne flisfuger, porebetong, myk teglstein, sementfiberplater, glassfiberforsterket plast, epoksy | Skjæring og kapping med ekstra tynt blad (1,6 mm) nær kanter eller på vanskelig tilgjengelige steder og i hjørner, ekstra lang levetid med Carbide-Riff; for eksempel fjerning av fuger mellom veggfliser ved utbedringsarbeider, utsparinger i fliser; tilbys også i versjon for vanlige fuger: ACZ 85 RT3
| ACZ 85 RD4 Starlock 85 mm diameter Diamant-Riff-segmentsagblad for mørtel og slipende materialer | Sementfuger, myke veggfliser, glassfiberforsterket plast, epoksy, brannvernplate i gips | Skjæring og kapping nær kanter eller på vanskelig tilgjengelige steder og i hjørner, ekstra lang levetid med Diamant-Riff; for eksempel fjerning av fuger mellom veggfliser ved utbedringsarbeider, utsparinger i fliser; tilbys også som Carbide-Riff-versjon: ACZ 85 RT3 for vanlige fuger, ACZ 70 RT5 for tynne fuger
| AVZ 70 RT4 Starlock 70 mm bred Carbide-Riff-mørtelfjerner | Mørtel, fuger, epoksyharpiks, glassfiberforsterket plast, slipende materialer | Utfresing og kapping av flis- og fugemateriale, rasping og sliping på hardt underlag; lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel fjerning av flislim og fugemørtel
| AVZ 90 RT2 Starlock 90 mm bred Carbide-Riff-deltasåle for mørtel og slipende materialer | Mørtel, betongrester, tre, slipende materialer, maling | Rasping og sliping på hardt underlag; for eksempel fjerning av mørtel eller flislim (for eksempel ved utskifting av skadde fliser), fjerning av rester av teppelim, fjerning av malingsrester; tilgjengelig i grovhetene 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) og 100 (RT10)
| AVZ 93 G Starlock 93 mm bred slipesåle for slipebladserie Delta 93 mm | Avhengig av slipebladet | Sliping langs kanter, i hjørner eller på vanskelig tilgjengelige steder; avhengig av slipebladet for eksempel til sliping av tre, maling, lakk, stein; duker til rengjøring og strukturering i tre, rustfjerning på metall og sliping av lakk, poleringsfilt for forhåndspolering
| AUZ 70 G Starlock 70 mm bred profilslipemaskin for slipeblad 70 × 125 mm | Tre, rør/profiler, maling, lakk, fyller, metall | Komfortabel og effektiv sliping av profiler og avrundede, også ujevne materialoverflater med diameter på opptil 55 mm; slipeblad for sliping av tre, rør/profiler, lakk, fyller og metall
| AVZ 32 RT4 Starlock 32 × 50 mm Carbide-Riff-slipefinger for tre og maling | Tre, maling | Sliping av tre eller maling uten slipepapir på vanskelig tilgjengelige steder; lang levetid med BOSCH Carbide Technology; for eksempel fjerning av maling mellom lameller på vinduslemmer, sliping i hjørner på tregulv; tilgjengelig i grovhet 40 (RT4) og 100 (RT10)
| AIZ 28 SC Starlock 28 × 40 mm HCS-universalfugeskjærer | Ekspansjonsfuger, vinduskitt, isolasjonsmateriale (steinull) | Skjæring og kutting av myke materialer; for eksempel skjæring av ekspansjonsfuger i silikon eller vinduskitt
| ASZ 32 SC Starlock 24 mm bredt HCS-trekkblad, 11 mm bredt HCS-skyveblad | Takpapp, tepper, gressmatter, kartong, PVC-gulv | Rask og nøyaktig skjæring av mykt materiale og fleksible slipende materialer; for eksempel skjæring av tepper, kartong, PVC-gulv, utsparinger i takpapp
| ATZ 52 SC Starlock 52 mm skrape, stiv | Tepper, mørtel, beting, flislim | Skraping på hardt underlag; for eksempel fjerning av mørtel, flislim, betong- og teppelimrester; tilgjengelig som fleksibel skrape ATZ 52 SFC (mykt teppelim / malingsrester)