# Lietošanas sākšana

## Ieslēgšana un izslēgšana

- Pārliecinieties, ka varat darbināt ieslēdzēju, neatlaižot rokturi.

Lai ieslēgtu darba gaismu, pabīdiet ieslēdzēju/izslēdzēju (1) uz priekšu, līdz slēdzī kļūst redzams apzīmējums .Apgaismojošā LED diode uzlabo redzamību apstrādes vietā un tās tiešā tuvumā.

- Neskatieties tieši apgaismojošās LED ‌diodes veidotajā gaismas starā, jo tas var apžilbināt.

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu pabīdiet ieslēdzēju/izslēdzēju (1) uz priekšu, līdz slēdzī kļūst redzams apzīmējums “I” .

Lai izslēgtu elektroinstrumentu un darba gaismu, pabīdiet ieslēdzēju/izslēdzēju (1) atpakaļ, līdz slēdzī kļūst redzams apzīmējums “0”.

Norāde: Ja elektroinstruments automātiski izslēdzas izlādēta vai pārkarsuša akumulatora dēļ, izslēdziet elektroinstrumentu arī ar ieslēdzēja (1) palīdzību.
Pirms ieslēdzat elektroinstrumentu no jauna, uzlādējiet tā akumulatoru vai ļaujiet tam atdzist. Pretējā gadījumā akumulators var tikt bojāts.

## Svārstību biežuma regulēšana

Ar pirkstratu (5) var iestādīt vēlamo svārstību biežumu (tas ir iespējams arī elektroinstrumenta darbības laikā).

Optimālais svārstību skaits ir atkarīgs no apstrādājamā materiāla un darba apstākļiem; to ieteicams noteikt praktiskos mēģinājumos.

Zāģējot, griežot un slīpējot cietus materiālus, piemēram, koku vai metālu, ieteicams izvēlēties svārstību biežuma pakāpi „6“, bet, apstrādājot mīkstus materiālus, piemēram, plastmasu, ieteicams izvēlēties svārstību biežuma pakāpi „4“.

Norāde: noteiktiem nomaināmajiem darbinstrumentiem (piem.slīpēšanas un rievošanas nomaināmie darbinstrumenti) svārstību biežumu vajadzētu samazināt maksimāli zu 2/3. Pārāk liels svārstību biežums nozīmīgi veicina nomaināmo darbinstrumentu nodilumu vai arī var izraisīt pāraagru nomaināmo darbinstrumentu atteici. Lūdzam ņemt vērā norādes uz nomaināmajiem darbinstrumentiem vai uz šo darbinstrumentu iepakojuma.