# ข้อแนะนำในการทำงาน

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตราย‌จาก‌การบาดเจ็บ‌หาก‌สวิทช์‌เปิด-ปิด‌ติดขึ้น‌อย่าง‌ไม่ตั้งใจ

- รอให้เครื่องมือไฟฟ้า‌หยุดนิ่ง‌อยู่‌กับที่ก่อน‌วาง‌เครื่อง‌ลงบนพื้น

หมายเหตุ: อย่าปิดคลุมช่องระบายอากาศ (4) ของเครื่องมือไฟฟ้าขณะทำงาน เพราะการทำเช่นนี้จะลดอายุการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า

##

เครื่องนี้มีระบบขับเคลื่อนแบบแกว่งสั่นสะเทือน ดังนั้นเครื่องมือจึงแกว่งไปมาถึง 20000 ครั้งต่อนาทีระบบนี้ทำให้ทำงานได้อย่างแม่นยำในพื้นที่แคบๆ

ทำงาน‌โดย‌ใช้‌แรงกด‌น้อยๆ อย่าง‌สม่ำเสมอ มิฉะนั้น‌สมรรถภาพ‌การทำงาน‌จะ‌ลดลง และ‌เครื่องมือ‌อาจ‌เกิด‌หยุด‌ชะงักได้

ขณะทำงาน ให้เคลื่อนเครื่องไปมาเครื่องมือจะได้ไม่ร้อนขึ้นมากเกินไปและเกิดหยุดชะงัก

##

- ใช้เฉพาะ‌ใบเลื่อย‌ที่ไม่ชำรุด‌และ‌มีสภาพที่สมบูรณ์‌เท่านั้น ใบเลื่อย‌ที่‌ทื่อ‌หรือ‌บิดงอ‌สามารถ‌แตกหัก ส่งผล‌เชิงลบ‌ต่อ‌การตัด หรือ‌ทำให้‌เกิด‌การตีกลับ‌ได้

- เมื่อ‌เลื่อย‌วัสดุ‌ก่อสร้าง‌น้ำหนัก‌เบา ต้อง‌ปฏิบัติ‌ตาม‌ข้อ‌กำหนด‌ทาง‌กฎหมาย‌และ‌ข้อ‌แนะนำ‌ของ‌บริษัท‌ผลิต‌วัสดุ‌ก่อสร้าง

- การจ้วงตัดจะทำได้เฉพาะเมื่อตัดวัสดุนิ่ม ตัวอย่าง เช่น ไม้ แผ่นกระดานยิปซัม และอื่นๆ เท่านั้น!

ก่อนใช้ใบเลื่อย HCS เลื่อยไม้ ชิปบอร์ด วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ให้ตรวจสอบหาวัตถุแปลกปลอม เช่น ตะปู สกรู หรือวัตถุคล้ายคลึง หากจำเป็น ให้นำวัตถุแปลกปลอมนี้ออกไปหรือใช้ใบเลื่อย BIM

##

หมายเหตุ: เมื่อแยกกระเบื้องบุผนังออก ให้คำนึงว่าเครื่องมือจะสึกหรออย่างมากหากใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ

##

โดยทั่วไป รูปแบบการขัดและความสามารถในการขัดออกขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษทรายที่เลือกใช้ ขั้นความเร็วรอบที่เลือกล่วงหน้า และแรงกดการขัด

กระดาษ‌ทราย‌สภาพดี‌เท่านั้น‌ที่‌จะ‌ขัด‌ได้ดี‌มี‌ประสิทธิภาพ‌ และ‌ช่วย‌ยืด‌อายุ‌การใช้งาน‌ของ‌เครื่องมือไฟฟ้า

เอาใจใส่‌กด‌เครื่อง‌ลงบน‌ชิ้นงาน‌ด้วย‌แรงกด‌ที่‌ราบเรียบ‌เสมอกัน‌เพื่อ‌ยืด‌อายุ‌การ‌ทำงาน‌ของ‌กระดาษ‌ทราย

การใช้แรงกด‌ลง‌มาก‌เกินไป‌ไม่‌ช่วย‌เพิ่ม‌ประสิทธิภาพ‌การขัด แต่‌จะ‌ทำให้‌เครื่องมือไฟฟ้า‌และ‌กระดาษ‌ทราย‌สึกหรอมากขึ้น

สำหรับการขัดตรงจุดพอดีที่ริมขอบ มุม และบริเวณเข้าถึงยาก ท่านสามารถใช้เฉพาะส่วนปลายหรือขอบของแผ่นฐานขัดก็ได้

หากเลือกขัดคาที่จุดหนึ่งๆ กระดาษทรายจะร้อนขึ้นมาก ต้องลดอัตราแกว่งสั่นสะเทือนและแรงกดขัด และปล่อยให้กระดาษทรายเย็นลงเสมอ

กระดาษ‌ทราย‌ที่‌ขัด‌โลหะ‌ไปแล้ว ไม่‌ควร‌นำมา‌ขัด‌วัสดุ‌ประเภทอื่น

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ขัดของแท้ Bosch เท่านั้น

เมื่อทำการขัด ต้องต่ออุปกรณ์ดูดฝุ่นเข้าด้วยเสมอ

##

สำหรับ‌การขูด ให้‌เลือก‌อัตรา‌แกว่ง‌สั่น‌สะเทือน‌สูง

ให้ขูดบนพื้นผิวนิ่ม (ต. ย. เช่น ไม้) เป็นมุมตรง และใช้แรงกดเล็กน้อยเท่านั้น มิฉะนั้นเครื่องมือขูดอาจตัดเข้าในพื้นได้

##

เมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าตรงตามวัตถุประสงค์ เครื่องจะไม่ทำงานเกินกำลัง หากเครื่องทำงานเกินกำลังหรือไม่อยู่ในช่วงอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่อนุญาต ความเร็วจะลดลงหรือเครื่องมือไฟฟ้าจะปิดสวิทช์ ที่ความเร็วลดลงเครื่องมือไฟฟ้าจะทำงานอีกครั้งด้วยความเร็วเต็มพิกัดในทันทีที่ถึงอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่อนุญาตหรือเมื่อภาระงานลดลง เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าปิดสวิทช์โดยอัตโนมัติ ให้ปิดสวิทช์เครื่อง ปล่อยให้แบตเตอรี่แพ็คเย็นลง แล้วจึงเปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง