# Aku laetuse taseme näidik

Rohelised LEDid aku laetuse taseme näidikul näitavad aku laetuse taset. Ohutuse huvides saab aku laetuse taset vaadata ainult väljalülitatud elektrilisel tööriistal.

Laetuse taseme vaatamiseks vajutage laetuse taseme näidiku nuppu või . See on võimalik ka väljavõetud aku korral.

Kui laetuse taseme näidiku nupu vajutamisel ei sütti ükski LED, on aku defektne ja tuleb välja vahetada.

### Aku tüüp GBA 18V...

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | 60–100%
Pidev tuli 2 × roheline | 30–60%
Pidev tuli 1 × roheline | 5–30%
Vilkuv tuli 1 × roheline | 0–5%

### Aku tüüp ProCORE18V...

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 5 × roheline | 80–100%
Pidev tuli 4 × roheline | 60–80%
Pidev tuli 3 × roheline | 40–60%
Pidev tuli 2 × roheline | 20–40%
Pidev tuli 1 × roheline | 5–20%
Vilkuv tuli 1 × roheline | 0–5%