# Datos técnicos

Multi-Cutter accionado por acumulador (ACCU) | GOP 185‑LI
--- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 18
Número de revoluciones en vacío n₀ | min−1 | 10.000–20.000
Ángulo de oscilación izquierda/derecha | ° | 1,7
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoB) y el almacenamiento | °C | –20 … +50
Baterías recomendadas |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Cargadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  depende de la batería utilizada

B)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.