# Teknik veriler

Akülü Multi-Cutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Anma gerilimleri | V= | 18
Boştaki devir sayısı n₀ | dev/dak | 10000–20000
Salınım açısı sol/sağ | ° | 1,7
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlık | kg | 1,5−2,6A)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaB) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 … +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Kullanılan aküye bağlıdır

B)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.