# Технически данни

Акумулаторен Multi-Cutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 18
Обороти на празен ход n₀ | min−1 | 10 000–20 000
Ъгъл на осцилиране наляво/надясно | ° | 1,7
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаB) и при складиране | °C | –20 … +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

B)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.