# Data teknis

Multi-cutter berdaya baterai | GOP 185‑LI
--- | ---
Nomor model |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Tegangan nominal | V= | 18
Kecepatan idle n₀ | min−1 | 10000–20000
Sudut osilasi kiri/kanan | ° | 1,7
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianB) dan saat penyimpanan | °C | –20 … +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  tergantung pada baterai yang digunakan

B)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.