# Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l’utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.
Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l’amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d’aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

- Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail. Les poussières peuvent facilement s’enflammer.

## Raccordement à un aspirateur (voir figure A)

Le dispositif d’aspiration (13) n’est conçu que pour les travaux avec le plateau de ponçage (14), il n’est d’aucune utilité avec d’autres accessoires de travail.

Utilisez toujours un aspirateur pour les travaux de ponçage.

Pour monter le dispositif d’aspiration (13) (accessoire), retirez l’accessoire de travail et la butée de profondeur (11).

Glissez jusqu’en butée le dispositif d’aspiration (13) sur le collet de l’outil électroportatif, par dessus le porte-outil (8). Faites pivoter le dispositif d’aspiration dans la position souhaitée (pas directement sous l’outil électroportatif). Refermez ensuite le levier de serrage (16) pour fixer le dispositif d’aspiration.

Emboîtez l’adaptateur d’aspiration (18) du flexible d’aspiration (19) sur la tubulure de sortie d’air (17) de l’outil électroportatif. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’aspiration (19) à un aspirateur (accessoire).

Vous trouverez à la fin de cette notice une vue d’ensemble des aspirateurs auxquels peut être raccordé l’outil électroportatif.

L’aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à poncer.

Pour l’aspiration de poussières particulièrement nuisibles à la santé, cancérigènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.