# ข้อมูลทางเทคนิค

คัตเตอร์อเนกประสงค์‌แบบไร้สาย‌ | GOP 185‑LI
--- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า n₀ | min−1 | 10000–20000
มุมการแกว่ง ซ้าย/ขวา | ° | 1.7
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | กก. | 1.5−2.6A)
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานB) และระหว่างการเก็บรักษา | °C | –20 … +50
แบตเตอรี่ที่แนะนำ |  | GBA 18V… ProCORE18V…
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

B)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac