# Cara penggunaan

## Menghidupkan/mematikan perkakas listrik

- Pastikan bahwa Anda dapat mengoperasikan tombol untuk menghidupkan dan mematikan tanpa perlu melepaskan handle.

Untuk menyalakan lampu kerja, geser tombol on/off (1) ke depan hingga muncul pada switch. Lampu kerja digunakan untuk membantu menerangi area kerja secara langsung.

- Jangan melihat lampu kerja secara langsung karena dapat menyilaukan mata.

Untuk menghidupkan perkakas listrik, geser tombol on/off (1) terus ke depan hingga muncul "I" pada switch.

Untuk mematikan perkakas listrik dan lampu kerja, geser tombol on/off (1) ke belakang sehingga muncul "0" pada switch.

Catatan: Jika perkakas listrik mati secara otomatis karena kehabisan daya baterai atau terlalu panas, kemudian matikan perkakas listrik dengan tombol on/off (1).
Isi daya baterai atau biarkan hingga dingin sebelum menghidupkan kembali perkakas listrik. Jika tidak, baterai akan rusak.

## Penyetelan awal jumlah getaran

Dengan roda penyetel jumlah getaran (5) Anda dapat memilih banyaknya getaran yang diperlukan selama pengoperasian.

Banyaknya getaran yang diperlukan tergantung pada bahan yang dikerjakan dan syarat-syarat kerja dan dapat ditentukan dengan melakukan uji coba sebelumnya.

Pada penggergajian, pemotongan, dan pengampelasan material yang lebih keras seperti misalnya kayu atau logam disarankan untuk memilih level getaran "6", untuk bahan yang lunak dengan level getaran "4".

Catatan: Pada alat sisipan tertentu (misalnya alat sisipan ampelas dan riff), tingkat osilasi harus dikurangi hingga maksimal 2/3. Tingkat osilasi yang terlalu tinggi mempercepat keausan pada alat sisipan secara signifikan atau dapat menyebabkan kerusakan dini pada alat sisipan. Harap perhatikan informasi pada alat sisipan atau kemasan alat sisipan.