# مشخصات فنی

برش دهنده شارژی همه کاره | GOP 185‑LI
--- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
سرعت در حالت آزاد n₀ | min−1 | ‎10000–20000‎
زاویه نوسان چپ/راست | ° | 1,7
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6‏A)
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارB) و هنگام انبار کردن | ‎°C | −20 … +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎

A)

  بسته به نوع باتری کاربردی

B)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.