# Technické údaje

Akumulátorový Multi-Cutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Otáčky naprázdno n₀ | ot/min | 10 000–20 000
Oscilační úhel vlevo/vpravo | ° | 1,7
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuB) a při skladování | °C | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Doporučené nabíječky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  V závislosti na použitém akumulátoru

B)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.