# 更換工具

- 更換工具時請戴上防護手套。碰觸到嵌件工具可能被割傷。

##

請注意是否為電動工具指定使用的嵌件工具。

嵌件工具 | GOP 185‑LI
--- | ---

下表中列舉了部份嵌件工具。如需其餘嵌件工具的相關資訊，請查閱內容最完備的博世配件目錄。

嵌件工具 | 材料 | 用途
--- | --- | ---
| AIZ 10 AB Starlock 10 × 20 mm 木材金屬兩用的雙金屬穿刺切割鋸片 | 軟木、軟質塑膠、石膏板、薄壁鋁質異型材與非鐵金屬異型材、金屬薄板、未經硬化處理的釘子和螺栓 | 切口較小的截斷式切割及穿刺式切割；對木材進行細微調整； 例如：挖出線槽、在石膏板上進行穿刺式切割、為安裝鎖頭而開挖的鑿孔以及按照樣式鋸切五金配件
| AIZ 32 EPC Starlock 32 × 50 mm 用於木材的 HCS 高碳鋼穿刺切割鋸片 | 軟木 | 由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec），不但可進行截斷式鋸切與穿刺式鋸切，而且切口乾淨俐落；亦可在接近邊緣處、角落處以及難以觸及的位置上進行鋸切； 例如：為製作通風網柵或插座凹槽所進行的穿刺式切割
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock 32 × 50 mm 木材金屬兩用的雙金屬穿刺切割鋸片 | 木質複合材料以及不含鐵的軟金屬、未經硬化處理的釘子和螺栓、非鐵金屬材質的管件，以及小尺寸異型材 | 由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec）因此可在木材上進行鋸切及穿刺式切割，切口平整且乾淨俐落，亦可處理不含鐵的軟金屬以及塑膠； 例如：插座和管件的安裝挖槽，將未經硬化處理的釘子和螺栓截短至與平面齊平
| PAIZ 32 APB StarlockPlus 32 × 60 mm 木材金屬兩用的雙金屬穿刺切割鋸片 | 木質複合材料以及不含鐵的軟金屬、未經硬化處理的釘子和螺栓、非鐵金屬材質的管件，以及小尺寸異型材 | 在木材、具磨蝕特性的木質複合板及塑膠上進行快速又深入的穿刺式切割，由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec），因此加工出來的切口乾淨俐落； 例如：快速切斷非鐵管材以及小尺寸異型材，單向割斷未經硬化處理的釘子、螺栓以及小尺寸異型鋼材
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock 32 × 50 mm 硬木專用的雙金屬穿刺切割鋸片 | 硬質木材、美耐板 | 由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec）因此可在美耐板或硬木上進行截斷式切割及穿刺式切割，切口乾淨俐落，日式鋸齒設計特別適合用來處理硬木； 例如：安裝屋頂天窗、插座凹槽
| AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT Starlock 32 × 40 mm 金屬專用 Carbide 穿刺切割鋸片 | 含鐵硬金屬、高磨蝕特性材料、纖維玻璃、石膏板、水泥纖維板、經硬化處理的釘子和螺栓 | 用於鋸切高磨蝕性材料或堅硬的含鐵金屬；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：切割廚具面板、單向鋸切經硬化處理的螺栓和不鏽鋼
| AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT Starlock 32 × 40 mm 多重材質專用 Carbide 穿刺切割鋸片 | 含鐵硬質金屬板、環氧樹脂、石膏板、玻璃纖維強化塑膠、碳纖維強化塑膠、水泥纖維板 | 由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec）因此可在金屬板上進行截斷式切割及穿刺式切割，切口乾淨俐落；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：鋸切金屬板、割斷窗框裡的螺栓
| PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus 45 × 50 mm 金屬專用 Carbide 穿刺切割鋸片 | 含鐵硬金屬、高磨蝕特性材料、纖維玻璃、石膏板、水泥纖維板、經硬化處理的釘子和螺栓 | 寬型鋸片，用於鋸切高磨蝕性材料或堅硬的含鐵金屬；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：切割廚具面板、單向鋸切經硬化處理的螺栓和不鏽鋼
| PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus 52 × 50 mm 多重材質專用 Carbide 穿刺切割鋸片 | 含鐵硬質金屬板、環氧樹脂、石膏板、玻璃纖維強化塑膠、碳纖維強化塑膠、水泥纖維板 | 長型鋸片，由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec）因此適合在金屬板上進行截斷式切割及穿刺式切割，切口乾淨俐落；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：切割金屬板、割斷窗框裡的螺栓
| AYZ 53 BPB Starlock 53 × 40 mm 多重材質專用穿刺切割鋸片 | 石膏板、塑合板、夾層材料、木材 | 穿刺式鋸切之後若還要繼續長段切割，最適合使用此款產品；雙重科技的形狀設計，可確保您不論是在角落進行切割，亦或是在進行長段切割時都能得到乾淨俐落的完整切口； 例如：在石膏板或木牆上開挖插座凹槽
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock 65 × 40 mm 木材金屬兩用的雙金屬穿刺切割鋸片 | 軟質木材、硬質木材、膠合鑲板、膠皮板材，未經硬化處理的釘子和螺栓 | 由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec）因此可在美耐板或硬木上進行截斷式切割及穿刺式切割，切口乾淨俐落； 例如：裁短門框、用於架設層板的挖槽或在已安裝好的家具上開槽，將未經硬化處理的釘子和螺栓截短至與平面齊平
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock 直徑 85 mm 木材金屬兩用的雙金屬扇形鋸片 | 木質複合板、塑膠、不含鐵的軟金屬 | 截斷式鋸切與穿刺式鋸切； 亦可在難以觸及的接近邊緣處進行鋸切； 例如：截短已安裝在牆邊上的踢腳板或門框、為修改地板拚塊尺寸而進行的穿刺式鋸切
| ACZ 100 SWB Starlock 直徑 100 mm 多重材質專用的雙金屬半圓刀片 | 絕緣材料、隔音板、樓板、樓板隔音墊、厚紙板、地毯、橡膠、皮革 | 精準切割軟質材料； 例如：按尺寸裁切隔音板、將凸出的絕緣材料截短至與平面齊平
| ACZ 105 ET Starlock 直徑 105 mm 多重材質專用的扇形碳化鋸片 | 纖維水泥板、瓷磚填縫劑、磚塊、玻璃纖維強化塑膠、超耐磨地板 | 截斷式鋸切與穿刺式鋸切；亦可在難以觸及的接近邊緣處進行鋸切；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：截短已安裝在牆邊上的踢腳板或門框、在磚塊上銑切配線槽、快速切下瓷磚填縫劑且僅產生少量粉塵、在玻璃纖維板上進行裁切以便裝設水龍頭配件、調整超耐磨地板尺寸；2021 年中開始提供
| ACZ 70 RT5 Starlock 直徑 70 mm、帶有鋸齒緣、水泥墁料和具磨蝕特性材質專用的扇形鑽石鋸片 | 薄型瓷磚縫、砂加氣混凝土砌塊、軟磚、水泥纖維板、玻璃纖維強化塑膠、環氧樹脂 | 能夠在接近邊緣處或難以觸及的位置上以及角落處利用特別薄的薄片（1.6 mm）進行切割，鋸齒緣採用碳化材質，可拉長使用壽命； 例如：進行整修時去除壁磚間的填縫劑、在瓷磚上挖槽， 亦有適用於一般填縫劑版本供售：ACZ 85 RT3
| ACZ 85 RD4 Starlock 直徑 85 mm、帶有鋸齒緣、水泥墁料和具磨蝕特性材質專用的扇形鑽石鋸片 | 水泥縫、偏軟的壁磚、玻璃纖維強化塑膠、環氧樹脂、防火石膏板 | 能夠在接近邊緣處或難以觸及的位置上以及角落處進行切割，鋸齒緣採用鑽石材質，可大大拉長使用壽命； 例如：進行整修時去除壁磚間的填縫劑、在瓷磚上挖槽； 亦有碳化鋸齒緣版本供售：ACZ 85 RT3 適用於一般填縫劑、ACZ 70 RT5 適用於薄層填縫劑
| AVZ 70 RT4 Starlock 70 mm 寬、Carbide 鋸齒緣的水泥墁料清除器 | 水泥墁料、填縫劑、環氧樹酯、玻璃纖維強化塑膠、具磨蝕特性的材質 | 開鑿切挖／切斷填縫材料與陶瓷瓦材料，以及在硬質基材上銼磨及研磨；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：去除陶瓷瓦黏接劑及填縫用水泥墁料
| AVZ 90 RT2 Starlock 90 寬、水泥墁料和具磨蝕特性材質專用、Carbide 鋸齒緣的三角形鋸片 | 水泥墁料、殘留的混凝土、木材、具磨蝕特性的材質、油漆 | 在硬質基材上銼磨及研磨； 例如：去除水泥墁料或陶瓷瓦黏接劑（像是更換受損瓷磚時）、清除殘留的地毯膠和油漆； 研磨顆粒規格分為 20（RT2）、40（RT4）、60（RT6）或100（RT10）
| AVZ 93 G Starlock 93 mm 的三角形系列研磨片專用磨板（寬度亦為 93 mm） | 視研磨片種類而定 | 在邊緣處、角落處或難以觸及的位置上進行研磨； 根據研磨片種類可在木材、油漆、表面烤漆、石材等質地上進行研磨； 羊毛氈可用於清潔、在木材上刻花、為金屬去除鏽斑、打磨表面烤漆；拋光氈布則是用於預拋光
| AUZ 70 G Starlock 70 × 125 mm 研磨片專用的剖面打磨器（寬度為 70 mm） | 木材、管件／異型材、油漆，表面烤漆、補土、金屬 | 方便又快速地磨削剖面以及已修成弧形但仍不平整的材料表面，直徑可達 55 mm； 研磨片用於磨削木材，管材／剖面、表面烤漆、補填材料和金屬
| AVZ 32 RT4 Starlock 32 × 50 木材和油漆專用、Carbide 鋸齒緣的深入式三角頭磨具 | 木材、油漆 | 不需使用研磨片即可直接研磨難以觸及的木材或油漆；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：磨除百葉窗片間的油漆、研磨角落處的木質地板； 研磨顆粒規格分為 40（RT4）及 100（RT10）
| AIZ 28 SC Starlock 28 × 40 mm HCS 高碳鋼萬用細縫刀頭 | 伸縮縫、窗框補土、隔音材料（礦棉） | 切割軟質材料； 例如：切割矽利康伸縮縫或窗框補土
| ASZ 32 SC Starlock 24 mm 寬 HCS 高碳鋼拉式切刃、 11 mm 寬 HCS 高碳鋼推式切刃 | 屋頂油氈、地毯、人工草皮、厚紙板、PVC 地板 | 快速又精準地切割軟質材料及具磨蝕特性的彈性材料； 例如：切割地毯、厚紙板、PVC 地板、在屋頂油氈上挖槽
| ATZ 52 SC Starlock 52 mm 硬性刮刀 | 地毯、水泥墁料、混凝土、陶瓷瓦黏接劑 | 在硬質基材上刮削； 例如：去除水泥墁料、陶瓷瓦黏接劑、殘留的混凝土及地毯膠； 另有彈性刮刀 ATZ 52 SFC（用於地毯軟膠／殘留的油漆）

##

必要時得拆除已裝在機器上的嵌件工具。

其做法是：請將 SDS 扳片 (7) 打開至最底位置。嵌件工具隨之彈出。

將您想要使用的嵌件工具（例如穿刺切割鋸片 (12)）裝到工具夾頭 (8) 上，讓水平錯位的部份位於下方（請參考詳解圖中的圖示，從上方要能看到嵌件工具上的印刷字）。

將嵌件工具的位置調成對於當前加工作業最有利的角度。可設成十二種不同位置，各相差 30°。

嵌件工具調成所需角度後，請將它牢牢推至工具夾頭的夾爪上，直到其自動上鎖。

- 檢查嵌件工具是否已固定牢靠。安裝方式錯誤或者未牢牢地固定好嵌件工具，它可能會在操作中途鬆開並傷害您。

##

以扇形鋸片和穿刺切割鋸片進行加工時，可使用限深擋塊 (11)。

必要時得拆除已裝在機器上的嵌件工具。

將限深擋塊 (11) 以所需的擺放角度推入到底，讓它跨越工具夾頭 (8) 後套在電動工具的軸頸上。請將限深擋塊卡上。可設成十二種不同位置，各相差 30°。

請視需要調整加工深度。將限深擋塊的緊固扳桿 (10) 壓緊，如此即可固定住限深擋塊。

##

本公司特別針對欲進行加工之各種材質以及所需之表面材料去除比例，推出各式研磨片供您選購：

研磨片 | 材料 | 用途 | 粒度
--- | --- | --- | ---
| 所有種類的木質材料（例如硬木、軟木、塑合板、建築板材） 金屬 | 粗加工研磨，例如未刨平的粗糙木樑及木板 | 粗 | 40 60
平面磨整以及整平凹凸不平處 | 中 | 80 100 120
粗磨和細磨木材 | 細 | 180 240 320 400
| 油漆 烤漆 補土 填縫泥 | 磨除顏料層 | 粗 | 40 60
研磨先前塗上的顏料（例如磨除某一條筆刷痕跡、滴落的色點和蜿蜒垂流的顏料） | 中 | 80 100 120
磨平底料以方便上漆 | 細 | 180 240 320 400

##

磨板 (14) 上有魔鬼氈設計，可以很便利地快速固定研磨片。

裝上研磨片 (15) 之前，請拍掉磨板 (14) 魔鬼氈上的粉塵，以確保最佳附著力。

放上研磨片 (15) 時，請將它與磨板 (14) 的其中一邊對齊，接著將它研磨片整片鋪到磨板上，並確實壓緊。

請注意：為確保最佳吸塵效果，研磨片上的沖孔請對準磨板開孔位置。

若要取下研磨片 (15)，請從尖端處將它從磨板 (14) 上拆下。

您可使用 Bosch 配件目錄中 93 mm 三角形系列的所有研磨片、拋光氈布和清潔氈布。

您可以採取相同方式把研磨配件，例如氈布／拋光毛氈等，固定在磨板上。

嵌件工具 | 材料 | 用途
--- | --- | ---
| AIZ 10 AB Starlock 10 × 20 mm 木材金屬兩用的雙金屬穿刺切割鋸片 | 軟木、軟質塑膠、石膏板、薄壁鋁質異型材與非鐵金屬異型材、金屬薄板、未經硬化處理的釘子和螺栓 | 切口較小的截斷式切割及穿刺式切割；對木材進行細微調整； 例如：挖出線槽、在石膏板上進行穿刺式切割、為安裝鎖頭而開挖的鑿孔以及按照樣式鋸切五金配件
| AIZ 32 EPC Starlock 32 × 50 mm 用於木材的 HCS 高碳鋼穿刺切割鋸片 | 軟木 | 由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec），不但可進行截斷式鋸切與穿刺式鋸切，而且切口乾淨俐落；亦可在接近邊緣處、角落處以及難以觸及的位置上進行鋸切； 例如：為製作通風網柵或插座凹槽所進行的穿刺式切割
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock 32 × 50 mm 木材金屬兩用的雙金屬穿刺切割鋸片 | 木質複合材料以及不含鐵的軟金屬、未經硬化處理的釘子和螺栓、非鐵金屬材質的管件，以及小尺寸異型材 | 由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec）因此可在木材上進行鋸切及穿刺式切割，切口平整且乾淨俐落，亦可處理不含鐵的軟金屬以及塑膠； 例如：插座和管件的安裝挖槽，將未經硬化處理的釘子和螺栓截短至與平面齊平
| PAIZ 32 APB StarlockPlus 32 × 60 mm 木材金屬兩用的雙金屬穿刺切割鋸片 | 木質複合材料以及不含鐵的軟金屬、未經硬化處理的釘子和螺栓、非鐵金屬材質的管件，以及小尺寸異型材 | 在木材、具磨蝕特性的木質複合板及塑膠上進行快速又深入的穿刺式切割，由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec），因此加工出來的切口乾淨俐落； 例如：快速切斷非鐵管材以及小尺寸異型材，單向割斷未經硬化處理的釘子、螺栓以及小尺寸異型鋼材
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock 32 × 50 mm 硬木專用的雙金屬穿刺切割鋸片 | 硬質木材、美耐板 | 由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec）因此可在美耐板或硬木上進行截斷式切割及穿刺式切割，切口乾淨俐落，日式鋸齒設計特別適合用來處理硬木； 例如：安裝屋頂天窗、插座凹槽
| AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT Starlock 32 × 40 mm 金屬專用 Carbide 穿刺切割鋸片 | 含鐵硬金屬、高磨蝕特性材料、纖維玻璃、石膏板、水泥纖維板、經硬化處理的釘子和螺栓 | 用於鋸切高磨蝕性材料或堅硬的含鐵金屬；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：切割廚具面板、單向鋸切經硬化處理的螺栓和不鏽鋼
| AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT Starlock 32 × 40 mm 多重材質專用 Carbide 穿刺切割鋸片 | 含鐵硬質金屬板、環氧樹脂、石膏板、玻璃纖維強化塑膠、碳纖維強化塑膠、水泥纖維板 | 由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec）因此可在金屬板上進行截斷式切割及穿刺式切割，切口乾淨俐落；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：鋸切金屬板、割斷窗框裡的螺栓
| PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus 45 × 50 mm 金屬專用 Carbide 穿刺切割鋸片 | 含鐵硬金屬、高磨蝕特性材料、纖維玻璃、石膏板、水泥纖維板、經硬化處理的釘子和螺栓 | 寬型鋸片，用於鋸切高磨蝕性材料或堅硬的含鐵金屬；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：切割廚具面板、單向鋸切經硬化處理的螺栓和不鏽鋼
| PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus 52 × 50 mm 多重材質專用 Carbide 穿刺切割鋸片 | 含鐵硬質金屬板、環氧樹脂、石膏板、玻璃纖維強化塑膠、碳纖維強化塑膠、水泥纖維板 | 長型鋸片，由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec）因此適合在金屬板上進行截斷式切割及穿刺式切割，切口乾淨俐落；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：切割金屬板、割斷窗框裡的螺栓
| AYZ 53 BPB Starlock 53 × 40 mm 多重材質專用穿刺切割鋸片 | 石膏板、塑合板、夾層材料、木材 | 穿刺式鋸切之後若還要繼續長段切割，最適合使用此款產品；雙重科技的形狀設計，可確保您不論是在角落進行切割，亦或是在進行長段切割時都能得到乾淨俐落的完整切口； 例如：在石膏板或木牆上開挖插座凹槽
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock 65 × 40 mm 木材金屬兩用的雙金屬穿刺切割鋸片 | 軟質木材、硬質木材、膠合鑲板、膠皮板材，未經硬化處理的釘子和螺栓 | 由於刀刃採弧形設計（Curved-Tec）因此可在美耐板或硬木上進行截斷式切割及穿刺式切割，切口乾淨俐落； 例如：裁短門框、用於架設層板的挖槽或在已安裝好的家具上開槽，將未經硬化處理的釘子和螺栓截短至與平面齊平
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock 直徑 85 mm 木材金屬兩用的雙金屬扇形鋸片 | 木質複合板、塑膠、不含鐵的軟金屬 | 截斷式鋸切與穿刺式鋸切； 亦可在難以觸及的接近邊緣處進行鋸切； 例如：截短已安裝在牆邊上的踢腳板或門框、為修改地板拚塊尺寸而進行的穿刺式鋸切
| ACZ 100 SWB Starlock 直徑 100 mm 多重材質專用的雙金屬半圓刀片 | 絕緣材料、隔音板、樓板、樓板隔音墊、厚紙板、地毯、橡膠、皮革 | 精準切割軟質材料； 例如：按尺寸裁切隔音板、將凸出的絕緣材料截短至與平面齊平
| ACZ 105 ET Starlock 直徑 105 mm 多重材質專用的扇形碳化鋸片 | 纖維水泥板、瓷磚填縫劑、磚塊、玻璃纖維強化塑膠、超耐磨地板 | 截斷式鋸切與穿刺式鋸切；亦可在難以觸及的接近邊緣處進行鋸切；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：截短已安裝在牆邊上的踢腳板或門框、在磚塊上銑切配線槽、快速切下瓷磚填縫劑且僅產生少量粉塵、在玻璃纖維板上進行裁切以便裝設水龍頭配件、調整超耐磨地板尺寸；2021 年中開始提供
| ACZ 70 RT5 Starlock 直徑 70 mm、帶有鋸齒緣、水泥墁料和具磨蝕特性材質專用的扇形鑽石鋸片 | 薄型瓷磚縫、砂加氣混凝土砌塊、軟磚、水泥纖維板、玻璃纖維強化塑膠、環氧樹脂 | 能夠在接近邊緣處或難以觸及的位置上以及角落處利用特別薄的薄片（1.6 mm）進行切割，鋸齒緣採用碳化材質，可拉長使用壽命； 例如：進行整修時去除壁磚間的填縫劑、在瓷磚上挖槽， 亦有適用於一般填縫劑版本供售：ACZ 85 RT3
| ACZ 85 RD4 Starlock 直徑 85 mm、帶有鋸齒緣、水泥墁料和具磨蝕特性材質專用的扇形鑽石鋸片 | 水泥縫、偏軟的壁磚、玻璃纖維強化塑膠、環氧樹脂、防火石膏板 | 能夠在接近邊緣處或難以觸及的位置上以及角落處進行切割，鋸齒緣採用鑽石材質，可大大拉長使用壽命； 例如：進行整修時去除壁磚間的填縫劑、在瓷磚上挖槽； 亦有碳化鋸齒緣版本供售：ACZ 85 RT3 適用於一般填縫劑、ACZ 70 RT5 適用於薄層填縫劑
| AVZ 70 RT4 Starlock 70 mm 寬、Carbide 鋸齒緣的水泥墁料清除器 | 水泥墁料、填縫劑、環氧樹酯、玻璃纖維強化塑膠、具磨蝕特性的材質 | 開鑿切挖／切斷填縫材料與陶瓷瓦材料，以及在硬質基材上銼磨及研磨；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：去除陶瓷瓦黏接劑及填縫用水泥墁料
| AVZ 90 RT2 Starlock 90 寬、水泥墁料和具磨蝕特性材質專用、Carbide 鋸齒緣的三角形鋸片 | 水泥墁料、殘留的混凝土、木材、具磨蝕特性的材質、油漆 | 在硬質基材上銼磨及研磨； 例如：去除水泥墁料或陶瓷瓦黏接劑（像是更換受損瓷磚時）、清除殘留的地毯膠和油漆； 研磨顆粒規格分為 20（RT2）、40（RT4）、60（RT6）或100（RT10）
| AVZ 93 G Starlock 93 mm 的三角形系列研磨片專用磨板（寬度亦為 93 mm） | 視研磨片種類而定 | 在邊緣處、角落處或難以觸及的位置上進行研磨； 根據研磨片種類可在木材、油漆、表面烤漆、石材等質地上進行研磨； 羊毛氈可用於清潔、在木材上刻花、為金屬去除鏽斑、打磨表面烤漆；拋光氈布則是用於預拋光
| AUZ 70 G Starlock 70 × 125 mm 研磨片專用的剖面打磨器（寬度為 70 mm） | 木材、管件／異型材、油漆，表面烤漆、補土、金屬 | 方便又快速地磨削剖面以及已修成弧形但仍不平整的材料表面，直徑可達 55 mm； 研磨片用於磨削木材，管材／剖面、表面烤漆、補填材料和金屬
| AVZ 32 RT4 Starlock 32 × 50 木材和油漆專用、Carbide 鋸齒緣的深入式三角頭磨具 | 木材、油漆 | 不需使用研磨片即可直接研磨難以觸及的木材或油漆；在 BOSCH Carbide Technology 的加持之下，使用壽命大大提升； 例如：磨除百葉窗片間的油漆、研磨角落處的木質地板； 研磨顆粒規格分為 40（RT4）及 100（RT10）
| AIZ 28 SC Starlock 28 × 40 mm HCS 高碳鋼萬用細縫刀頭 | 伸縮縫、窗框補土、隔音材料（礦棉） | 切割軟質材料； 例如：切割矽利康伸縮縫或窗框補土
| ASZ 32 SC Starlock 24 mm 寬 HCS 高碳鋼拉式切刃、 11 mm 寬 HCS 高碳鋼推式切刃 | 屋頂油氈、地毯、人工草皮、厚紙板、PVC 地板 | 快速又精準地切割軟質材料及具磨蝕特性的彈性材料； 例如：切割地毯、厚紙板、PVC 地板、在屋頂油氈上挖槽
| ATZ 52 SC Starlock 52 mm 硬性刮刀 | 地毯、水泥墁料、混凝土、陶瓷瓦黏接劑 | 在硬質基材上刮削； 例如：去除水泥墁料、陶瓷瓦黏接劑、殘留的混凝土及地毯膠； 另有彈性刮刀 ATZ 52 SFC（用於地毯軟膠／殘留的油漆）