# Technische Daten

Akku-Multi-Cutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 18
Leerlaufdrehzahl n₀ | min−1 | 10000–20000
Oszillationswinkel links/rechts | ° | 1,7
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | −20 … +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V… ProCORE18V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  abhängig vom verwendeten Akku

B)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.