# Dados técnicos

Multi-Cutter a bateria | GOP 185‑LI
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 18
Nº de rotações em vazio n₀ | rpm | 10000–20000
Ângulo de oscilação esq./dir. | ° | 1,7
Peso conforme ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoB) e durante o armazenamento | °C | –20 … +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  depende da bateria utilizada

B)

  potência limitada a temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.