# Dados técnicos

Multi-Cutter sem fio | GOP 185‑LI
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 18
N.º de rotações em vazio n₀ | r.p.m. | 10.000–20.000
Ângulo de oscilações esquerda/direita | ° | 1,7
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoB) e durante o armazenamento | °C | –20 … +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  dependendo da bateria utilizada

B)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.