# Tehnični podatki

Akumulatorski večnamenski rezalnik | GOP 185‑LI
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 18
Število vrtljajev v prostem teku n₀ | min−1 | 10.000–20.000
Kot nihanja levo/desno | ° | 1,7
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemB) in med skladiščenjem | °C | –20 … +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

B)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.