# Műszaki adatok

Akkus multifunkcionális vágószerszám | GOP 185‑LI
--- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 18
Alapjárati fordulatszám n₀ | perc−1 | 10.000–20.000
Rezgési szög bal/jobb | ° | 1,7
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint | kg | 1,5−2,6A)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésB) és a tárolás során | °C | –20 … +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

B)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.