# Thay Dụng Cụ

- Hãy mang găng tay bảo vệ khi thay dụng cụ. Tiếp xúc với dụng cụ đang được sử dụng/phụ kiện có thể gây thương tích.

##

Hãy chú ý dụng cụ gài được cung cấp cho dụng cụ điện.

Dụng cụ gài | GOP 185‑LI
--- | ---

Bảng dưới đây cho biết các ví dụ của dụng cụ gài. Bạn sẽ tìm thấy các dụng cụ gài tiếp theo trong chương trình phụ kiện Bosch mở rộng.

Dụng cụ gài | Nguyên liệu | Ứng dụng
--- | --- | ---
| Lưỡi cưa cắt chìm AIZ 10 AB Starlock 10 × 20 mm lưỡng kim cho gỗ và kim loại | Gỗ mềm, nhựa mềm, tấm vữa, mặt cắt nhôm và mặt cắt kim loại màu có thành mỏng, tấm kim loại mỏng, đinh và vít chưa đóng cứng | Vết cắt đứt và vết cắt chìm; Các công việc điều chỉnh tinh xảo trên gỗ; Ví dụ: Cắt khe cho cáp, cắt chìm trên các tấm vữa, cưa lại các rãnh cho ổ khóa và mối nối
| Lưỡi cưa cắt chìm AIZ 32 EPC Starlock 32 × 50 mm HCS cho gỗ | Gỗ mềm | Vết cắt đứt và vết cưa chìm không nứt nhờ mép cưa tròn (Curved-Tec); cả cưa sát mép trong các góc và trong các vùng khó tiếp cận; Ví dụ: Vết cắt chìm để lắp lưới thông gió hoặc tạo khe cho ổ cắm
| Lưỡi cưa cắt chìm AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock 32 × 50 mm lưỡng kim cho gỗ và kim loại | Vật liệu tổng hợp làm từ gỗ và kim loại mềm không chứa sắt, đinh vàvít không cứng, ống làm bằng kim loại màu và biên dạng có kích thước nhỏ hơn | Vết cắt và vết cắt chìm phẳng, không nứt trên gỗ, kim loại mềm không chứa sắt và nhựa nhờ mép cưa tròn (Curved-Tec); Ví dụ: Cắt khe cho ổ cắm và đường ống, cắt phẳng đinh và vít không cứng
| Lưỡi cưa cắt chìm PAIZ 32 APB StarlockPlus 32 × 60 mm lưỡng kim cho gỗ và kim loại | Vật liệu tổng hợp làm từ gỗ và kim loại mềm không chứa sắt, đinh vàvít không cứng, ống làm bằng kim loại màu và biên dạng có kích thước nhỏ hơn | Cắt chìm nhanh và sâu trên gỗ, vật liệu gỗ mài mòn và nhựa, cắt không nứt nhờ mép cắt tròn (Curved-Tec); Ví dụ: Cắt nhanh các ống kim loại màu và các mặt cắt có kích thước nhỏ hơn, cắt đơn giản các đinh, vít chưa đóng cứng và các mặt cắt thép có kích thước nhỏ hơn
| Lưỡi cưa cắt chìm AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock 32 × 50 mm lưỡng kim cho gỗ cứng | Gỗ cứng, các tấm ép | Vết cắt đứt và vết cắt chìm không nứt trên tấm được phủ hoặc gỗ cứng nhờ mép cưa tròn (Curved-Tec), răng cưa Nhật Bản đặc biệt thích hợp cho gỗ cứng; Ví dụ: Lắp đặt cửa sổ mái, tạo khe cho ổ cắm
| Lưỡi cưa cắt chìm Carbide AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT Starlock 32 × 40 mm cho kim loại | Kim loại cứng chất sắt, vật liệu mài mòn mạnh, sợi thủy tinh, tấm vữa, các tấm xơ ép được gắn xi măng, đinh và vít cứng | Cưa các chất liệu mài mòn mạnh hoặc kim loại chất sắt cứng; tuổi thọ dài nhờ công nghệ BOSCH Carbide Technology; Ví dụ: Cắt các tấm nắp tủ bếp, các vết cưa đơn giản xuyên qua các vít cứng và thép không gỉ
| Lưỡi cưa cắt chìm Carbide AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT Starlock 32 × 40 mm cho đa vật liệu | Tấm kim loại chất sắt cứng, epoxy, tấm vữa, GFK, CFK, tấm sợi xi măng | Vết cắt đứt và vết cắt chìm không nứt trên tấm kim loại nhờ mép cắt tròn (Curved-Tec); tuổi thọ dài nhờ BOSCH Carbide Technology; Ví du: Cưa qua tấm kim loại, cắt xuyên vít trên khung cửa sổ
| Lưỡi cắt chìm Carbide PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus 45 × 50 mm cho kim loại | Kim loại cứng chất sắt, vật liệu mài mòn mạnh, sợi thủy tinh, tấm vữa, các tấm xơ ép được gắn xi măng, đinh và vít cứng | Lưỡi cưa rộng để cưa các chất liệu mài mòn mạnh hoặc kim loại chất sắt cứng; tuổi thọ dài nhờ công nghệ BOSCH Carbide Technology; Ví dụ: Cắt các tấm nắp tủ bếp, các vết cưa đơn giản xuyên qua các vít cứng và thép không gỉ
| Lưỡi cưa cắt chìm Carbide PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus 52 × 50 mm cho đa vật liệu | Tấm kim loại chất sắt cứng, epoxy, tấm vữa, GFK, CFK, tấm sợi xi măng | Lưỡi cưa dài để cắt đứt và vết cắt chìm không nứt trên tấm kim loại nhờ mép cắt tròn (Curved-Tec); tuổi thọ dài nhờ BOSCH Carbide Technology; Ví du: Cắt qua tấm kim loại, cắt xuyên vít trên khung cửa sổ
| Lưỡi cưa cắt chìm AYZ 53 BPB Starlock 53 × 40 mm cho đa vật liệu | Tấm vữa, ván dăm, vật liệu ba lớp, gỗ | Được tối ưu hóa cho vết cưa chìm với vết cắt dài hơn tiếp theo; Dual-Tec-Form đảm bảo cắt sạch và hoàn toàn ở các góc cũng như trong khi tạo vết cắt dài; Ví dụ: Khe ổ cắm trong tấm vữa hoặc vách gỗ
| Lưỡi cưa cắt chìm AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock 65 × 40 mm lưỡng kim cho gỗ và kim loại | Gỗ mềm, gỗ cứng, các tấm ốp, các tấm bọc nhựa, đinh và vít chưa đóng cứng | Vết cắt đứt và vắt cắt chìm không nứt nhờ mép cắt tròn (Curved-Tec) trên tấm được phủ hoặc gỗ cứng; Ví dụ: Cắt ngắn khung cửa, các khe trên sàn tấm mỏng của kệ hoặc đồ gỗ được lắp, cắt phẳng qua đinh và vít chưa cứng
| Lưỡi cưa cắt chìm lưỡng kim ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock đường kính 85 mm cho gỗ và kim loại | Vật liệu gỗ, nhựa, kim loại mềm không chất sắt | Vết cắt đứt và vết cưa chìm; cả cưa sát mép, trong các vùng khó tiếp cận; Ví dụ: Cắt ngắn ván gỗ ghép chân tường đã gắn hoặc khung cửa, cắt chìm khi điều chỉnh các tấm sàn
| Lưỡi cưa cắt đoạn lưỡng kim ACZ 100 SWB Starlock đường kính 100 mm cho đa vật liệu | Vật liệu cách nhiệt, tấm cách nhiệt, gạch lát nền, tấm cách nhiệt- âm va chạm, bìa cứng, thảm, cao su, da thuộc | Cắt chính xác các vật liệu mềm; Ví dụ: Cắt các tấm cách nhiệt, các vết cắt ngang ghép phẳng của các vật liệu cách nhiệt bị nhô ra
| Lưỡi cưa cắt đoạn Carbide ACZ 105 ET Starlock đường kính 105 mm cho đa vật liệu | Tấm xi măng sợi, mạch nối gạch, gạch, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, tấm mỏng | Vết cắt đứt và vết cưa chìm;cả cưa sát mép, trong các vùng khó tiếp cận; tuổi thọ dài nhờ BOSCH Carbide Technology; Ví dụ: cắt ngắn ván gỗ ghép chân tường đã lắp hoặc khung cửa, phay rãnh cáp trên gạch, cắt nhanh và ít bụi các mạch nối gạch, cắt các tấm sợi thủy tinh cho thiết bị phụ trợ, công việc chỉnh trên tấm mỏng; khả dụng từ giữa năm 2021
| Lưỡi cưa cắt đoạn Đá ngầm-kim cương ACZ 70 RT5 Starlock đường kính 70 mm cho đồ gỗ và vật liệu mài mòn | Mạch nối gạch mỏng, bê tông rỗ tổ ong, gạch mềm, tấm sợi xi măng, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, Epoxy | Cắt và tách bằng lưỡi mỏng đặc biệt (1,6 mm) ở những khu vực hoặc góc khó tiếp cận hay sát mép, tuổi thọ cao hơn nhờ đá ngầm-Carbide; Ví dụ: Loại bỏ mạch nối giữa gạch lát tường cho công việc chỉnh sửa, các khe trên gạch; cũng khả dụng dưới dạng phiên bản cho mạch nối thường: ACZ 85 RT3
| Lưỡi cưa cắt đoạn Đá ngầm-kim cương ACZ 85 RD4 Starlock đường kính 85 mm cho đồ gỗ và vật liệu mài mòn | Mối nối trét xi măng, gạch lát tường mềm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, epoxy, GKF | Cắt và tách ở những khu vực hoặc góc khó tiếp cận hay sát mép, tuổi thọ cao hơn nhờ đá ngầm-kim cương; Ví dụ: Loại bỏ mạch nối giữa gạch lát tường cho công việc chỉnh sửa, các khe trên gạch; cũng khả dụng dưới dạng phiên bản Carbide-đá ngầm: ACZ 85 RT3 cho mạch nối thường, ACZ 70 RT5 cho mạch nối mảnh
| Dụng cụ loại bỏ vữa Carbide-Riff AVZ 70 RT4 Starlock 70 mm | Vữa, chất đệm, nhựa êpôxi, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, các vật liệu mài | Phay và cắt các vật liệu gắn và lát gạch cũng như giũa và mài trên nền cứng; tuổi thọ dài nhờ BOSCH Carbide Technology Ví dụ: Loại bỏ xi măng gắn gạch lát và vữa trát
| Tấm denta Carbide-Riff AVZ 90 RT2 Starlock rộng 90 mm cho vữa và vật liệu mài mòn | Vữa, xi măng thừa, gỗ, các vật liệu mài, màu | Giũa và mài các nền cứng; Ví dụ: Loại bỏ vữa hoặc xi măng gắn gạch lát (ví dụ khi thay các gạch lát bị hư hỏng), loại bỏ phần thừa chất dính thảm, loại bỏ phần thừa chất dính thảm, loại bỏ màu thừa; khả dụng với kích thước hạt 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) hoặc 100 (RT10)
| Đế chà AVZ 93 G Starlock rộng 93 mm cho đế dĩa dùng để chà nhám Serie Delta 93 mm | tùy theo loại giấy nhám | Chà nhám trên các mép, góc hoặc khu vực khó tiếp cận; tùy theo dĩa chà nhám ví dụ để chà gỗ, màu, sơn, đá; Vật liệu không dệt dùng để làm sạch và để cấu trúc lại gỗ, khử gỉ kim loại và để chà nhám sơn, nỉ đánh bóng để đánh bóng sơ bộ
| Máy mài định hình AUZ 70 G Starlock rộng 70 mm cho dĩa chà nhám 70 × 125 mm | Gỗ, ống/biên dạng, màu, sơn, chất đệm, kim loại | Mài hiệu quả và thuận tiện các mặt cắt và bề mặt vật liệu tròn, không nhẵn với đường kính tới 55 mm; Các tấm mài dùng để mài gỗ, ống/mặt cắt, sơn, chất đệm và kim loại
| Chốt chà Carbide-Riff AVZ 32 RT4 Starlock 32 × 50 mm cho gỗ và màu | Gỗ, màu | Mài gỗ hoặc mực trên các vị trí khó tiếp cận mà không cần giấy nhám; tuổi thọ dài nhờ BOSCH Carbide Technology; Ví dụ: Mài mực giữa các phiến mỏng của cửa sổ chớp, mài các sàn gỗ trong các góc; Khả dụng với kích thước hạt 40 (RT4) và 100 (RT10)
| Dao cắt khớp nối thông dụng HCS AIZ 28 SC Starlock 28 × 40 mm | Mối nối giãn nở, matít cửa sổ, vật liệu cách nhiệt (bông khoáng) | Cắt và cắt rời các vật liệu mềm; Ví dụ: Cắt các mối nối giãn nở silicon hoặc matít cửa sổ
| Dụng cụ cắt HCS ASZ 32 SC Starlock rộng 24 mm, dụng cụ cắt áp lực HCS rộng 11 mm | Giấy lợp nhà, thảm, cỏ nhân tạo, bìa cứng, sàn PVC | Cắt nhanh và chính xác vật liệu mềm và các vật liệu mài dẻo; Ví dụ: Cắt thảm, bìa cứng, sàn PVC, khe trong bìa lợp
| Lưỡi nạo ATZ 52 SC Starlock 52 mm, cứng | Thảm, vữa, bê‑tông, xi măng gắn gạch lát | Nạo trên nền cứng; Ví dụ: Loại bỏ vữa, xi măng gắn gạch lát, phần thừa chất dính thảm và phần thừa xi măng; khả dụng dưới dạng lưỡi nạo linh hoạt ATZ 52 SFC (chất dính thảm/màu dư)

##

Nếu cần thiết, tháo dụng cụ đang lắp sẵn/phụ kiện.

Mở cần gạt SDS (7) cho đến cữ chặn cuối. Dụng cụ gài được loại bỏ.

Hãy đặt dụng cụ gài mong muốn (ví dụ như lưỡng cưa chìm (12)) lên phần lắp dụng cụ (8) để tay quay chỉ xuống dưới (xem hình minh họa trên trang đồ thị, chữ của dụng cụ gài từ bên trên dễ đọc).

Hãy đặt dụng cụ gài vào một vị trí phù hợp với từng công việc. Có thể có mười hai dụng cụ ở 30° vị trí được dịch chuyển.

Ấn chặt dụng cụ gài tại vị trí mong muốn lên vấu cặp của giá đỡ dụng cụ, cho tới khi nó được khóa lại tự động.

- Hãy thường xuyên kiểm tra độ khít của dụng cụ gài. Lắp bắt vào không đúng cách hay không chắc chắn làm dụng cụ sử dụng/phụ kiện có thể bị lỏng và gây ra nguy hiểm.

##

Chốt chặn độ sâu (11) có thể được dùng khi làm việc với các lưỡi cưa chìm và lưỡi cưa phân đoạn.

Nếu cần thiết, tháo dụng cụ đang lắp sẵn/phụ kiện.

Đẩy chốt chặn độ sâu (11) tại vị trí làm việc mong muốn cho tới cữ chặn cuối qua giá đỡ dụng cụ (8) lên cổ kẹp của dụng cụ điện. Khớp chốt chặn độ sâu vào. Có thể có mười hai dụng cụ ở 30° vị trí được dịch chuyển.

Thiết lập độ sâu làm việc mong muốn. Nhấn tay gạt siết (10) của chốt chặn độ sâu để cố định chốt chặn độ sâu.

##

Tùy theo loại vật liệu được gia công và tốc độ loại bỏ vật liệu, có thể mua ngoài thị trường nhiều loại giấy nhám khác nhau:

Dĩa chà nhám | Nguyên liệu | Ứng dụng | Kích Cỡ Hạt
--- | --- | --- | ---
| Toàn bộ vật liệu gỗ (ví dụ gỗ cứng, gỗ mềm, ván dăm, ván xây dựng) Vật liệu Kim loại | Để mài sơ bộ, ví dụ mài các thanh và tấm ván thô | thô | 40 60
Để mài bề mặt và làm phẳng những chỗ gồ ghề nhỏ | trung bình | 80 100 120
Để chà hoàn thiện và chà bóng gỗ | tinh | 180 240 320 400
| Màu Vẹc‑ni Chất đệm Chất trám | Chà cho bong tróc sơn | thô | 40 60
Để mài lớp sơn lót (ví dụ loại bỏ các nét cọ vẽ cuối cùng, giọt màu và các vệt) | trung bình | 80 100 120
Chà hoàn thiện sơn lót trước khi sơn phủ | tinh | 180 240 320 400

##

Dĩa chà (14) được trang bị một sợi băng dán xe, để bạn có thể gắn giấy nhám với lớp băng dán xe một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hãy gõ nhẹ sợi băng dán xe của dĩa chà (14) trước khi đặt giấy nhám (15), để tạo độ bám tối ưu.

Hãy đặt chính xác giấy nhám (15) trên một mặt của dĩa chà (14), sau đó cố định giấy nhám lên dĩa chà và ấn chặt xuống.

Để đảm bảo hút bụi tối ưu, hãy lưu ý rằng lỗ đột trên giấy nhám phải khớp với các lỗ khoan trên đế chà.

Để gỡ giấy nhám (15) hãy cầm vào đầu nhọn và kéo ra khỏi dĩa chà (14).

Bạn có thể dụng tất cả giấy nhám, dạ nỉ đánh bóng và vệ sinh seri Delta 93 mm thuộc chương trình phụ kiện Bosch.

Phụ kiện chà nhám, như là đệm lông cừu/đệm vải đánh bóng, được lắp vào dĩa chà cùng một cách thức như nhau.

Dụng cụ gài | Nguyên liệu | Ứng dụng
--- | --- | ---
| Lưỡi cưa cắt chìm AIZ 10 AB Starlock 10 × 20 mm lưỡng kim cho gỗ và kim loại | Gỗ mềm, nhựa mềm, tấm vữa, mặt cắt nhôm và mặt cắt kim loại màu có thành mỏng, tấm kim loại mỏng, đinh và vít chưa đóng cứng | Vết cắt đứt và vết cắt chìm; Các công việc điều chỉnh tinh xảo trên gỗ; Ví dụ: Cắt khe cho cáp, cắt chìm trên các tấm vữa, cưa lại các rãnh cho ổ khóa và mối nối
| Lưỡi cưa cắt chìm AIZ 32 EPC Starlock 32 × 50 mm HCS cho gỗ | Gỗ mềm | Vết cắt đứt và vết cưa chìm không nứt nhờ mép cưa tròn (Curved-Tec); cả cưa sát mép trong các góc và trong các vùng khó tiếp cận; Ví dụ: Vết cắt chìm để lắp lưới thông gió hoặc tạo khe cho ổ cắm
| Lưỡi cưa cắt chìm AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock 32 × 50 mm lưỡng kim cho gỗ và kim loại | Vật liệu tổng hợp làm từ gỗ và kim loại mềm không chứa sắt, đinh vàvít không cứng, ống làm bằng kim loại màu và biên dạng có kích thước nhỏ hơn | Vết cắt và vết cắt chìm phẳng, không nứt trên gỗ, kim loại mềm không chứa sắt và nhựa nhờ mép cưa tròn (Curved-Tec); Ví dụ: Cắt khe cho ổ cắm và đường ống, cắt phẳng đinh và vít không cứng
| Lưỡi cưa cắt chìm PAIZ 32 APB StarlockPlus 32 × 60 mm lưỡng kim cho gỗ và kim loại | Vật liệu tổng hợp làm từ gỗ và kim loại mềm không chứa sắt, đinh vàvít không cứng, ống làm bằng kim loại màu và biên dạng có kích thước nhỏ hơn | Cắt chìm nhanh và sâu trên gỗ, vật liệu gỗ mài mòn và nhựa, cắt không nứt nhờ mép cắt tròn (Curved-Tec); Ví dụ: Cắt nhanh các ống kim loại màu và các mặt cắt có kích thước nhỏ hơn, cắt đơn giản các đinh, vít chưa đóng cứng và các mặt cắt thép có kích thước nhỏ hơn
| Lưỡi cưa cắt chìm AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock 32 × 50 mm lưỡng kim cho gỗ cứng | Gỗ cứng, các tấm ép | Vết cắt đứt và vết cắt chìm không nứt trên tấm được phủ hoặc gỗ cứng nhờ mép cưa tròn (Curved-Tec), răng cưa Nhật Bản đặc biệt thích hợp cho gỗ cứng; Ví dụ: Lắp đặt cửa sổ mái, tạo khe cho ổ cắm
| Lưỡi cưa cắt chìm Carbide AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT Starlock 32 × 40 mm cho kim loại | Kim loại cứng chất sắt, vật liệu mài mòn mạnh, sợi thủy tinh, tấm vữa, các tấm xơ ép được gắn xi măng, đinh và vít cứng | Cưa các chất liệu mài mòn mạnh hoặc kim loại chất sắt cứng; tuổi thọ dài nhờ công nghệ BOSCH Carbide Technology; Ví dụ: Cắt các tấm nắp tủ bếp, các vết cưa đơn giản xuyên qua các vít cứng và thép không gỉ
| Lưỡi cưa cắt chìm Carbide AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT Starlock 32 × 40 mm cho đa vật liệu | Tấm kim loại chất sắt cứng, epoxy, tấm vữa, GFK, CFK, tấm sợi xi măng | Vết cắt đứt và vết cắt chìm không nứt trên tấm kim loại nhờ mép cắt tròn (Curved-Tec); tuổi thọ dài nhờ BOSCH Carbide Technology; Ví du: Cưa qua tấm kim loại, cắt xuyên vít trên khung cửa sổ
| Lưỡi cắt chìm Carbide PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus 45 × 50 mm cho kim loại | Kim loại cứng chất sắt, vật liệu mài mòn mạnh, sợi thủy tinh, tấm vữa, các tấm xơ ép được gắn xi măng, đinh và vít cứng | Lưỡi cưa rộng để cưa các chất liệu mài mòn mạnh hoặc kim loại chất sắt cứng; tuổi thọ dài nhờ công nghệ BOSCH Carbide Technology; Ví dụ: Cắt các tấm nắp tủ bếp, các vết cưa đơn giản xuyên qua các vít cứng và thép không gỉ
| Lưỡi cưa cắt chìm Carbide PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus 52 × 50 mm cho đa vật liệu | Tấm kim loại chất sắt cứng, epoxy, tấm vữa, GFK, CFK, tấm sợi xi măng | Lưỡi cưa dài để cắt đứt và vết cắt chìm không nứt trên tấm kim loại nhờ mép cắt tròn (Curved-Tec); tuổi thọ dài nhờ BOSCH Carbide Technology; Ví du: Cắt qua tấm kim loại, cắt xuyên vít trên khung cửa sổ
| Lưỡi cưa cắt chìm AYZ 53 BPB Starlock 53 × 40 mm cho đa vật liệu | Tấm vữa, ván dăm, vật liệu ba lớp, gỗ | Được tối ưu hóa cho vết cưa chìm với vết cắt dài hơn tiếp theo; Dual-Tec-Form đảm bảo cắt sạch và hoàn toàn ở các góc cũng như trong khi tạo vết cắt dài; Ví dụ: Khe ổ cắm trong tấm vữa hoặc vách gỗ
| Lưỡi cưa cắt chìm AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock 65 × 40 mm lưỡng kim cho gỗ và kim loại | Gỗ mềm, gỗ cứng, các tấm ốp, các tấm bọc nhựa, đinh và vít chưa đóng cứng | Vết cắt đứt và vắt cắt chìm không nứt nhờ mép cắt tròn (Curved-Tec) trên tấm được phủ hoặc gỗ cứng; Ví dụ: Cắt ngắn khung cửa, các khe trên sàn tấm mỏng của kệ hoặc đồ gỗ được lắp, cắt phẳng qua đinh và vít chưa cứng
| Lưỡi cưa cắt chìm lưỡng kim ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock đường kính 85 mm cho gỗ và kim loại | Vật liệu gỗ, nhựa, kim loại mềm không chất sắt | Vết cắt đứt và vết cưa chìm; cả cưa sát mép, trong các vùng khó tiếp cận; Ví dụ: Cắt ngắn ván gỗ ghép chân tường đã gắn hoặc khung cửa, cắt chìm khi điều chỉnh các tấm sàn
| Lưỡi cưa cắt đoạn lưỡng kim ACZ 100 SWB Starlock đường kính 100 mm cho đa vật liệu | Vật liệu cách nhiệt, tấm cách nhiệt, gạch lát nền, tấm cách nhiệt- âm va chạm, bìa cứng, thảm, cao su, da thuộc | Cắt chính xác các vật liệu mềm; Ví dụ: Cắt các tấm cách nhiệt, các vết cắt ngang ghép phẳng của các vật liệu cách nhiệt bị nhô ra
| Lưỡi cưa cắt đoạn Carbide ACZ 105 ET Starlock đường kính 105 mm cho đa vật liệu | Tấm xi măng sợi, mạch nối gạch, gạch, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, tấm mỏng | Vết cắt đứt và vết cưa chìm;cả cưa sát mép, trong các vùng khó tiếp cận; tuổi thọ dài nhờ BOSCH Carbide Technology; Ví dụ: cắt ngắn ván gỗ ghép chân tường đã lắp hoặc khung cửa, phay rãnh cáp trên gạch, cắt nhanh và ít bụi các mạch nối gạch, cắt các tấm sợi thủy tinh cho thiết bị phụ trợ, công việc chỉnh trên tấm mỏng; khả dụng từ giữa năm 2021
| Lưỡi cưa cắt đoạn Đá ngầm-kim cương ACZ 70 RT5 Starlock đường kính 70 mm cho đồ gỗ và vật liệu mài mòn | Mạch nối gạch mỏng, bê tông rỗ tổ ong, gạch mềm, tấm sợi xi măng, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, Epoxy | Cắt và tách bằng lưỡi mỏng đặc biệt (1,6 mm) ở những khu vực hoặc góc khó tiếp cận hay sát mép, tuổi thọ cao hơn nhờ đá ngầm-Carbide; Ví dụ: Loại bỏ mạch nối giữa gạch lát tường cho công việc chỉnh sửa, các khe trên gạch; cũng khả dụng dưới dạng phiên bản cho mạch nối thường: ACZ 85 RT3
| Lưỡi cưa cắt đoạn Đá ngầm-kim cương ACZ 85 RD4 Starlock đường kính 85 mm cho đồ gỗ và vật liệu mài mòn | Mối nối trét xi măng, gạch lát tường mềm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, epoxy, GKF | Cắt và tách ở những khu vực hoặc góc khó tiếp cận hay sát mép, tuổi thọ cao hơn nhờ đá ngầm-kim cương; Ví dụ: Loại bỏ mạch nối giữa gạch lát tường cho công việc chỉnh sửa, các khe trên gạch; cũng khả dụng dưới dạng phiên bản Carbide-đá ngầm: ACZ 85 RT3 cho mạch nối thường, ACZ 70 RT5 cho mạch nối mảnh
| Dụng cụ loại bỏ vữa Carbide-Riff AVZ 70 RT4 Starlock 70 mm | Vữa, chất đệm, nhựa êpôxi, chất dẻo cốt sợi thủy tinh, các vật liệu mài | Phay và cắt các vật liệu gắn và lát gạch cũng như giũa và mài trên nền cứng; tuổi thọ dài nhờ BOSCH Carbide Technology Ví dụ: Loại bỏ xi măng gắn gạch lát và vữa trát
| Tấm denta Carbide-Riff AVZ 90 RT2 Starlock rộng 90 mm cho vữa và vật liệu mài mòn | Vữa, xi măng thừa, gỗ, các vật liệu mài, màu | Giũa và mài các nền cứng; Ví dụ: Loại bỏ vữa hoặc xi măng gắn gạch lát (ví dụ khi thay các gạch lát bị hư hỏng), loại bỏ phần thừa chất dính thảm, loại bỏ phần thừa chất dính thảm, loại bỏ màu thừa; khả dụng với kích thước hạt 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) hoặc 100 (RT10)
| Đế chà AVZ 93 G Starlock rộng 93 mm cho đế dĩa dùng để chà nhám Serie Delta 93 mm | tùy theo loại giấy nhám | Chà nhám trên các mép, góc hoặc khu vực khó tiếp cận; tùy theo dĩa chà nhám ví dụ để chà gỗ, màu, sơn, đá; Vật liệu không dệt dùng để làm sạch và để cấu trúc lại gỗ, khử gỉ kim loại và để chà nhám sơn, nỉ đánh bóng để đánh bóng sơ bộ
| Máy mài định hình AUZ 70 G Starlock rộng 70 mm cho dĩa chà nhám 70 × 125 mm | Gỗ, ống/biên dạng, màu, sơn, chất đệm, kim loại | Mài hiệu quả và thuận tiện các mặt cắt và bề mặt vật liệu tròn, không nhẵn với đường kính tới 55 mm; Các tấm mài dùng để mài gỗ, ống/mặt cắt, sơn, chất đệm và kim loại
| Chốt chà Carbide-Riff AVZ 32 RT4 Starlock 32 × 50 mm cho gỗ và màu | Gỗ, màu | Mài gỗ hoặc mực trên các vị trí khó tiếp cận mà không cần giấy nhám; tuổi thọ dài nhờ BOSCH Carbide Technology; Ví dụ: Mài mực giữa các phiến mỏng của cửa sổ chớp, mài các sàn gỗ trong các góc; Khả dụng với kích thước hạt 40 (RT4) và 100 (RT10)
| Dao cắt khớp nối thông dụng HCS AIZ 28 SC Starlock 28 × 40 mm | Mối nối giãn nở, matít cửa sổ, vật liệu cách nhiệt (bông khoáng) | Cắt và cắt rời các vật liệu mềm; Ví dụ: Cắt các mối nối giãn nở silicon hoặc matít cửa sổ
| Dụng cụ cắt HCS ASZ 32 SC Starlock rộng 24 mm, dụng cụ cắt áp lực HCS rộng 11 mm | Giấy lợp nhà, thảm, cỏ nhân tạo, bìa cứng, sàn PVC | Cắt nhanh và chính xác vật liệu mềm và các vật liệu mài dẻo; Ví dụ: Cắt thảm, bìa cứng, sàn PVC, khe trong bìa lợp
| Lưỡi nạo ATZ 52 SC Starlock 52 mm, cứng | Thảm, vữa, bê‑tông, xi măng gắn gạch lát | Nạo trên nền cứng; Ví dụ: Loại bỏ vữa, xi măng gắn gạch lát, phần thừa chất dính thảm và phần thừa xi măng; khả dụng dưới dạng lưỡi nạo linh hoạt ATZ 52 SFC (chất dính thảm/màu dư)