# Dane techniczne

Akumulatorowe narzędzie wielo‌funkcyjne |  | GOP 185‑LI
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Prędkość obrotowa bez obciążenia n₀ | min−1 | 10.000–20.000
Kąt oscylacji lewy/prawy | ° | 1,7
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Zalecane ładowarki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

B)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.