# Caractéristiques ‌techniques

Découpeur-ponceur sans-fil | GOP 185‑LI
--- | ---
Référence |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 18
Régime à vide n₀ | tr/min | 10 000–20 000
Angle d’oscillation gauche/droite | ° | 1,7
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 … +50
Accus recommandés |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Chargeurs recommandés |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Dépend de l’accu utilisé

B)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.