# Tekniske data

Akku-multicutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 18
Omdrejningstal, ubelastet n₀ | o/min | 10.000–20.000
Oscillationsvinkel venstre/højre | ° | 1,7
Vægt iht. EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 1,5–2,6A)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) og ved opbevaring | °C | –20 … +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalede ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  afhængigt af den anvendte akku

B)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.