# Τεχνικά στοιχεία

Πολυεργαλείο μπαταρίας Multi-Cutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n₀ | min−1 | 10.000–20.000
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά | ° | 1,7
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαB) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

B)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.