# Thông số kỹ thuật

Máy Cắt Đa Năng Không Dây | GOP 185‑LI
--- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Điện thế danh định | V= | 18
Tốc độ không tải số n₀ | /phút | 10000–20000
Góc dao động, phải/trái | ° | 1,7
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhB) và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 … +50
Pin được khuyên dùng |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

B)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.