# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

## การเปิด-ปิดเครื่อง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถใช้งานสวิทช์เปิด-ปิดได้โดยไม่ต้องปล่อยด้ามจับ‌

เมื่อต้องการ เปิดสวิตช์ไฟส่องบริเวณทำงาน ให้เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิด (1) ไปด้านหน้าเพื่อให้ปรากฏบนสวิตช์ ไฟส่องบริเวณทำงานช่วยให้มองเห็นบริเวณทำงานโดยตรงได้ดียิ่งขึ้น

- อย่ามองตรงเข้าไปในไฟส่องบริเวณทำงาน ไฟอาจทำให้ท่านตาพร่าได้

เมื่อต้องการเปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า ให้เลื่อนสวิทช์เปิด-ปิด (1) ไปด้านหน้าเพื่อให้ "I" ปรากฏบนสวิทช์

เมื่อต้องการปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าให้เลื่อนสวิทช์เปิด-ปิดและไฟส่องบริเวณทำงาน (1) ไปด้านหลังเพื่อให้ "0" ปรากฏบนสวิทช์

หมายเหตุ: หากเครื่องมือไฟฟ้าดับลงโดยอัตโนมัติเนื่องจากแบตเตอรี่แพ็คหมดประจุหรือร้อนเกินไป ให้ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าด้วยสวิทช์เปิด-ปิด (1)
ชาร์จแบตเตอรี่แพ็คหรือปล่อยให้เย็นลงก่อนที่จะเปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้งมิฉะนั้นแบตเตอรี่แพ็คอาจเสียหายได้

## การตั้งอัตราแกว่งสั่นสะเทือนล่วงหน้า

ท่านสามารถเลือกอัตราแกว่งสั่นสะเทือนที่ต้องการไว้ล่วงหน้าด้วยสวิทช์ตั้งอัตราแกว่งสั่นสะเทือนล่วงหน้า (5) และเลือกได้แม้ขณะเครื่องกำลังทำงานอยู่

อัตราแกว่งสั่นสะเทือนที่ต้องการขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุชิ้นงานและเงื่อนไขการทำงาน และสามารถกำหนดได้จากการทดลองฝึกปฏิบัติ

เมื่อเลื่อย ตัดออก และขัดวัสดุที่แข็งกว่า ต. ย. เช่น ไม้ หรือโลหะ ขอแนะนำให้ใช้อัตราแกว่งสั่นสะเทือน “6” สำหรับวัสดุที่นุ่มกว่า ต. ย. เช่น พลาสติก ใช้อัตราแกว่งสั่นสะเทือน “4”

หมายเหตุ: สำหรับเครื่องมือบางประเภท (เช่น เครื่องมือขัดและเครื่องมือใช้งาน Riff) ควรลดอัตราการสั่นลงเหลือสูงสุด 2/3 หากอัตราการสั่นสูงเกินไป การสึกหรอของเครื่องมือในการใช้งานจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หรืออาจนำไปสู่การสึกหรอก่อนเวลาอันควรของเครื่องมือใช้งาน กรุณาปฏิบัติตามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือแอพพลิเคชั่นหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องมือใช้งาน