# Tehniskie parametri

Akumulatora vibrozāģis | GOP 185‑LI
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Brīvgaitas griešanās ātrums n₀ | min–1 | 10 000–20 000
Svārstību leņķis pa labi/pa kreisi | ° | 1,7
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbībasB) un glabāšanas laikā | °C | –20 … +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

B)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.