# Tekniska data

Sladdlös multi-cutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 18
Obelastat varvtal n₀ | v/min | 10 000–20 000
Oscilleringsvinkel vänster/höger | ° | 1,7
Enkelslagstyrka enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftB) och vid lagring | °C | –20 … +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekommenderade laddare |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Beroende på använt batteri

B)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.