# البيانات الفنية

قاطع متعدد الاستعمال مزود بمركم | GOP 185‑LI
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد اللفات اللاحملي n₀‏ | لفة/دقيقة | 10000–20000‏
زاوية الذبذبة يسار/يمين | ° | 1,7
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014‏ | كجم | ‎1,5−2,6‎‎A)‎
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | –20 … +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎

A)

  حسب المركم المُستخدَم

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.