# Технички податоци

Батериски Multi-Cutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 18
Број на вртежи во празен од n₀ | min–1 | 10.000–20.000
Агол на осцилација лево/десно | ° | 1,7
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
Дозволена околна температура при полнење B) и при складирање | °C | –20 … +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Препорачани полначи |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  во зависност од употребената батерија

B)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.