# 제품 사양

충전 멀티커터 | GOP 185‑LI
--- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
정격 전압 | V= | 18
무부하 속도 n₀ | min−1 | 10,000–20,000
좌/우 진동 각도 | ° | 1.7
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 1.5−2.6A)
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35
작동 시B) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 … +50
권장 배터리 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
권장하는 충전기 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  사용하는 배터리에 따라 상이

B)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.