# Bắt Đầu Vận Hành

## Bật Mở và Tắt

- Hãy đảm bảo rằng, bạn có thể nhấn Công tắc bật/tắt, mà không cần nhả tay nắm.

Để bật đèn làm việc hãy đẩy công tắc bật/tắt (1) về phía trước để trê công tắc xuất hiện . Đèn chiếu sáng khu vực làm việc giúp cải thiện tầm nhìn trong vùng làm việc trực tiếp.

- Không nhìn thẳng vào đèn chiếu sáng nơi làm việ, bạn có thể bị lóa mắt.

Để bật dụng cụ điện hãy đẩy tiếp công tắc bật/tắt (1) ra trước để trên công tắc xuất hiện "I".

Để tắt dụng cụ điện và đèn làm việc hãy đẩy công tắc bật/tắt (1) ra sau, để trên công tắc xuất hiện "0".

Hướng dẫn: Nếu dụng cụ điện tự động ngắt do pin tháo xả hay quá nhiệt, hãy tắt dụng cụ điện bằng công tắc bật/tắt (1).
Hãy sạc pin hoặc làm mát, trước khi bật lại dụng cụ điện. Pin có thể bị hỏng.

## Chọn Trước Tốc Độ Của Hành Trình Xoay Tròn

Với núm vặn khía dùng chọn trước tần suất xoay tròn (5) bạn có thể chọn trước tốc độ của hành trình xoay tròn cần thiết trong khi vận hành.

Tốc độ của hành trình xoay tròn theo yêu cầu tùy thuộc vào loại vật liệu và điều kiện gia công và có thể xác định được thông qua thực tế thử nghiệm.

Khi cưa, tách bóc và chà nhám các vật liệu cứng hơn như gỗ hoặc kim loại, tần suất dao động "6" được khuyên dùng, ở những vật liệu mềm hơn như nhựa thì tần suất dao động là "4".

Hướng dẫn: Đối với các dụng cụ gài nhất định (ví dụ các dụng cụ gài để mài và dụng cụ gài Riff) cần giảm hành trình xoay tròn xuống tối đa 2/3. Nếu hành trình xoay tròn quá cao, độ mài mòn của các dụng cụ gài sẽ tăng lên đáng kể hoặc có thể dẫn đến hỏng sớm các công cụ gài. Vui lòng lưu ý thông tin trên các dụng cụ gài hoặc bao bì của các dụng cụ gài.