# 操作機器

## 啟動／關閉

- 請確定您不用放開把手，就能操作起停開關。

若要開啟工作燈，請將起停開關 (1) 往前推，此時開關上會出現 。工作燈可改善緊鄰之工作範圍的照明。

- 勿直視工作燈，強光會刺眼。

若要啟動電動工具，請將起停開關 (1) 繼續往前推，此時開關上會出現 "I" 符號。

若要關閉電動工具和工作燈，請將起停開關 (1) 往後推，此時開關上會出現 "0" 符號。

提示：當充電電池已無電力或過熱時，本電動工具會自動關機，這時請您將電動工具的起停開關 (1) 關閉。
請為充電電池進行充電，或是先讓它冷卻，然後才重新啟動電動工具。否則充電電池可能會損壞。

## 設定振蕩次數

利用振蕩次數設定轉鈕 (5)，即使是在工具運作期間，亦可按照需求設定振蕩次數。

正確的振蕩次數是由加工材質和工作條件決定，唯有實際操作才能夠找出最合適的振蕩次數。

進行鋸切、切割與研磨時，像是木材或金屬這類較硬的材料，建議使用振蕩等級「6」，若是塑膠這類較軟的材料，則請您使用振蕩等級「4」。

提示： 對於某些嵌件工具（例如研磨和鋸齒緣嵌件工具），振蕩次數最多應減少到 2/3。如果振蕩次數過多，嵌件工具的磨損會顯著增加，或會導致嵌件工具過早失效。 請注意嵌件工具上或嵌件工具包裝上的資訊。