# تعویض ابزار

- هنگام تعویض ابزار از دستکش ایمنی استفاده کنید. در تماس با ابزار کار خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

##

لطفا به ابزارهای مربوط به ابزار برقی خود توجه کنید.

ابزار مورد استفاده | GOP 185‑LI
--- | ---

جدول زیر مثالهایی را برای ابزارها ی کاربردی نشان می دهد. سایر ابزارها را در برنامه متعلقات Bosch می یابید.

ابزار مورد استفاده | قطعه کار | کاربری
--- | --- | ---
| ‎AIZ 10 AB‎ Starlock تیغه اره برش نفوذی بی متال ‎10×20 mm‎ برای چوب و فلز | چوب نرم، پلاستیک نرم، دیوار خشک، پروفیل های آلومینیومی و فلزات غیر آهنی جداره نازک، ورقه های نازک، میخ ها و پیچ های سختکاری نشده | برش های جدا کننده و نفوذی کوچک تر؛ ظریف کاری متناسب بر روی چوب؛ مثال: شیار اندازی برای کابل، برش های عمقی روی تخته گچ ها، شیار اندازی برای قفل ها و اتصالات بعد از اره کاری
| ‎AIZ 32 EPC‎ Starlock تیغه اره برش نفوذی HCS در فلز ‎32×50 mm‎ برای چوب | چوب نرم | برش های اره جدا کننده و نفوذی همسطح به خاطر لبه گرد اره (‎Curved-Tec‎)؛ همچنین برای اره کاری نزدیک لبه ها، در گوشه ها و جاهایی که دسترسی به آنها سخت است؛ مثال: برش عمقی برای ساخت دریچه تهویه یا ایجاد حفره برای پریزها
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock تیغه اره برش نفوذی بی متال ‎32×50 mm‎ برای چوب و فلز | مواد کامپوزیت ساخته شده از چوب و فلزات غیرآهنی نرم، میخ ها و پیچ های سخت کاری نشده، لوله های فلزی غیرآهنی و پروفیل های با ابعاد کوچکتر | برش های هم سطح بدون درز و نفوذی در چوب، فلزهای غیرآهنی نرم و پلاستیک به لطف لبه گرد اره (Curved-Tec)؛ برای مثال: ایجاد حفره برای پریزها و لوله ها، برش های هم سطح در میخ ها و پیچ های سخت کاری نشده
| ‎PAIZ 32 APB‎ StarlockPlus تیغه اره برش نفوذی بی متال ‎32×60 mm‎ برای چوب و فلز | کامپوزیت هایی از جنس چوب و فلزات غیر آهنی نرم، میخ ها و پیچ های سختکاری نشده، لوله های فلزی غیر آهنی و پروفیل های با ابعاد کوچک تر | ایجاد برش های نفوذی عمقی و سریع در چوب، مواد چوبی و پلاستیکی مقاوم در برابر سایش؛ عملیات همسطح سازی به خاطر لبه برش گرد (‎Curved-Tec‎)؛ مثال: برش سریع لوله های غیر آهنی و پروفیل ها با ابعاد کوچکتر، برشکاری آسان در بین میخ ها، پیچ های سختکاری نشده و پروفیل های فولادی با ابعاد کوچکتر
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock تیغه اره برش نفوذی بی متال ‎32×50 mm‎ برای چوب سخت | چوب سخت، صفحه های روکش شده | برش های جدا کننده و نفوذی بدون درز در صفحه های روکش شده یا چوب سخت به لطف لبه گرد اره (Curved-Tec)، دندانه های اره ژاپنی به ویژه مناسب برای چوب سخت؛ مثال: ساخت پنجره های سقفی، ایجاد حفره برای پریزها
| ‎AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT‎ Starlock تیغه اره برش نفوذی کاربید ‎32×40 mm‎ برای فلز | فلزات آهنی سخت، مواد بسیار ساینده، فایبرگلاس، دیوار خشک، تخته‌های سیمانی الیافی، میخ‌ها و پیچ‌های سخت‌کاری شده | اره کاری مواد بسیار ساینده یا فلزات آهنی سخت؛ طول عمر بالا به لطف ‎ BOSCH Carbide Technology‎؛ برای مثال: برش پیشخوان آشپزخانه، اره کاری آسان پیچ‌های سختکاری شده و فولاد ضد زنگ
| ‎AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT‎ Starlock تیغه اره برش نفودی کاربید ‎32×40 mm‎ برای مواد چندگانه | ورق‌های فلزی آهنی سخت، اپوکسی، تخته‌های گچی، GFK،‏ CFK، تخته‌های سیمانی الیافی | برش‌های جداکننده و نفوذی هم سطح در ورق فلزی به دلیل لبه گرد اره (‎Curved-Tec‎)؛ طول عمر بالا به لطف ‎BOSCH Carbide Technology‎؛ مثال: برش ورق‌های فلزی، برشکاری پیچ‌ها در چارچوب پنجره‌ها
| ‎PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT‎ StarlockPlus تیغه اره برش نفوذی کاربید ‎45×50 mm‎ برای فلز | فلزات آهنی سخت، مواد بسیار ساینده، فایبرگلاس، دیوار خشک، تخته‌های سیمانی الیافی، میخ‌ها و پیچ‌های سخت‌کاری شده | تیغه اره عریض برای اره کاری مواد بسیار ساینده یا فلزات آهنی سخت؛ طول عمر بالا به لطف ‎BOSCH Carbide-Technology‎؛ مثال: برش پیشخوان آشپزخانه، اره کاری آسان پیچ‌های سخت‌کاری شده و فولاد ضد زنگ
| ‎PAII 52 APT/ PAII 52 APIT‎ StarlockPlus تیغه اره برش نفوذی کاربید ‎52×50 mm‎ برای مواد چندگانه | ورق‌های فلزی آهنی سخت، اپوکسی، تخته‌های گچی، GFK،‏ CFK، تخته‌های سیمانی الیافی | تیغه اره بلند برای برش‌های جدا کننده و نفوذی هم سطح در ورق فلزی به دلیل لبه گرد اره (‎Curved-Tec‎)؛ طول عمر بالا به لطف ‎ BOSCH Carbide Technology‎؛ مثال: برش ورق‌های فلزی برشکاری پیچ‌ها در چارچوب پنجره‌ها
| ‎AYZ 53 BPB‎ Starlock تیغه اره برش نفوذی ‎53×40 mm‎ برای مواد چندگانه | تخته گچ ها، تخته‌های خرده چوب، مواد بکار رفته در ساندویچ پانل، چوب | مناسب برای برش های اره نفوذی با برش جدا کننده طویل تر؛ شکل ‎Dual-Tec‎ برشی کامل و تمیز را هم در گوشه ها و هم هنگام برش جداکننده طویل تر تضمین می کند؛ مثال: حفره های پریزها در دیوارهای پیش ساخته یا دیوارهای چوبی
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock تیغه اره برش نفوذی بی متال ‎65×40 mm‎ برای چوب و فلز | چوب نرم، چوب سخت، صفحه های روکش شده، صفحه های دارای روکش پلاستیک، میخ و پیچ های سخت کاری‌ نشده | برش های جدا کننده و نفوذی بدون درز به لطف لبه گرد اره (Curved-Tec) در صفحه های روکش شده یا چوب سخت؛ مثال: کوتاه کردن چارچوب درب، ایجاد شیار در کف‌های لمینت شده برای قرارگیری پانل یا مبلمان تعبیه شده، برش های هم سطح در میخ ها و پیچ های سخت کاری نشده
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock تیغه اره دیسکی بی متال با قطر ‎85 mm‎ برای چوب و فلز | مواد چوبی، پلاستیک، فلزات غیرآهنی نرم | برش های اره جدا کننده و نفوذی؛ همچنین برای اره کاری نزدیک لبه ها و محل‌های با دسترسی سخت؛ مثال: قرنیزهای از پیش نصب شده یا کوتاه کردن چارچوب درب، برش های نفوذی هنگام تنظیم پانل های کف
| ‎ACZ 100 SWB‎ Starlock تیغه اره دیسکی موجدار بی متال با قطر ‎100 mm‎ برای مواد چندگانه | مواد عایق، صفحه های عایق، صفحه های کف، صفحه های عایق صدا، کارتن، فرش، لاستیک، چرم | برشکاری دقیق مواد نرم؛ مثال: برش صفحه های عایق، همسطح کردن مواد عایق بیرون زده
| ‎ACZ 105 ET‎ Starlock تیغه اره دیسکی کاربید با قطر ‎105 mm‎ برای مواد چندگانه | صفحه‌های فیبر سیمان، بندکشی‌ها، آجر، پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، لمینت | برش‌های جداکننده و نفوذی؛ همچنین برای اره کاری نزدیک لبه‌ها و محل‌های با دسترسی سخت؛ طول عمر بالا به لطف ‎BOSCH Carbide Technology‎؛ مثال: قرنیزهای از پیش نصب شده یا کوتاه کردن چارچوب درب، فرزکاری کانال در آجر برای عبور کابل، برداشتن سریع و بدون غبار بندکشی‌ها، برش صفحات الیاف شیشه‌ای برای اتصالات، کارهای متناسب در لمینت؛ در دسترس از اواسط 2021
| ‎ACZ 70 RT5‎ Starlock تیغه اره سگمنتی با روکش لبه کاربیدی، قطر ‎70 mm‎ برای ملات و مواد ساینده | بندکشی نازک کاشی، بتن متخلخل، آجر نرم، تخته های فیبر سیمان، پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، اپوکسی | برش و جداسازی با کاغذ نازک (‎1,6 mm‎) نزدیک لبه ‌ها یا محل‌ های با دسترسی سخت و گوشه ‌ها، طول عمر بسیار بالا به دلیل لبه کاربیدی؛ مثال: جدا کردن بندهای بین کاشی ‌های روی دیوار برای تعمیرات، شیاراندازی در کاشی ‌ها؛ همچنین در دسترس به عنوان نسخه ای برای بندکشی های معمولی: ‎ACZ 85 RT3‎
| ‎ACZ 85 RD4‎ Starlock تیغه اره دیسکی الماسه سنگ با قطر ‎85 mm‎ برای ملات و مواد مقاوم در برابر سایش | بندکشی های سیمانی، بندکشی های نرم در دیوار، پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، اپوکسی، پانل گچی ضد حریق | برش و جدا سازی نزدیک لبه ها یا جاهایی که دسترسی به آنها سخت است و گوشه ها، طول عمر بسیار بالا به خاطر الماسه سنگ؛ مثال: جدا کردن بندهای بین کاشی های روی دیوار برای تعمیرات، شیار اندازی در کاشی ها؛ همچنین با عنوان ‎نسخه کاربید سنگ: ‎ACZ 85 RT3‎ برای بندکشی های معمولی، ‎ACZ 70 RT5‎ برای بندکشی های نازک موجود است
| ‎AVZ 70 RT4‎ Starlock جدا کننده ملات با روکش لبه کاربید با عرض ‎70 mm‎ | ملات، بندکشی‌ها، اپوکسی، پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، مواد ساینده | فرزکاری و جداسازی گروت و دوغاب‌های کاشی و نیز رنده کاری و ساییدن روی سطح سخت؛ طول عمر بالا به لطف ‎BOSCH Carbide Technology‎؛ مثال: جدا کردن چسب کاشی و ملات بندکشی
| ‎AVZ 90 RT2‎ Starlock پد مثلثی با روکش کاربید با عرض ‎90 mm‎ برای ملات و مواد ساینده | ملات، بقایای بتن، چوب، مواد ساینده، رنگ | رنده کاری و ساییدن روی سطوح سخت؛ مثال: جدا کردن ملات و چسب کاشی (برای مثال هنگام تعویض کاشی‌های آسیب دیده)، جدا کردن بقایای چسب موکت، جدا کردن بقایای رنگ؛ در گریت 20 (RT2)،‏ 40 (RT4)،‏ 60 (RT6) یا 100 (RT10) موجود است
| ‎AVZ 93 G‎ Starlock صفحه سنباده با عرض ‎93 mm‎ برای کاغذهای سنباده سری مثلثی ‎93 mm‎ | بسته به کاغذ سنباده | ساییدن لبه ها، گوشه ها یا جاهایی که دسترسی به آنها سخت است؛ بسته به کاغذ سنباده برای مثال برای ساییدن چوب، رنگ، لاک، سنگ؛ الیاف پشمی برای تمیز کردن و پرداخت چوب، زنگ زدایی فلز و برای زدودن لاک، نمد برای پولیش کاری اولیه
| ‎AUZ 70 G‎ Starlock سنباده زن پروفیل با عرض ‎70 mm‎ برای کاغذهای سنباده ‎70×125 mm‎ | چوب، لوله/پروفیل، رنگ، لاک، پرکننده، فلز | ساییدن راحت و مؤثر پروفیل‌ها و سطوح گرد و حتی ناهموار تا قطر ‎55 mm‎؛ کاغذ سنباده‌های قرمز برای ساییدن چوب، لوله/پروفیل، لاک، پرکننده و فلز
| ‎AVZ 32 RT4‎ Starlock ساینده انگشتی با روکش کاربید ‎32×50 mm‎ برای چوب و رنگ | چوب، رنگ | ساییدن چوب یا رنگ بدون کاغذ سنباده در محل‌های با دسترسی سخت؛ طول عمر بالا به لطف ‎BOSCH Carbide Technology‎؛ مثال: ساییدن رنگ بین پره‌های کرکره، ساییدن گوشه‌ها در کف چوبی؛ در گریت 40 (RT4) و 100 (RT10) موجود است
| ‎AIZ 28 SC‎ Starlock بندکَن عمومی ‎HCS‎‏ ‎28×40 mm‎ | درز انبساطی، کیت پنجره، مواد کاهنده صدا (پشم سنگ) | برشکاری و جداسازی مواد نرم؛ مثال: برش درز انبساطی سیلیکونی یا کیت های پنجره
| ‎ASZ 32 SC ‎ Starlock تیغه قلابی ‎HCS‎ با عرض ‎24 mm‎، تیغه فشاری ‎HCS‎ با عرض ‎11 mm‎ | کارتن سقفی، موکت، چمن مصنوعی، کارتن، کف ‎PVC‎ | برشکاری سریع و دقیق مواد نرم و مواد مقاوم در برابر سایش انعطاف پذیر؛ مثال: بریدن موکت ها، کارتن، کف ‎PVC‎، ایجاد شیار در کارتن سقفی
| ‎ATZ 52 SC‎ Starlock ابزار تراش ‎52 mm‎، ثابت | موکت ها، ملات، بتن، چسب کاشی | تراشیدن روی سطح سخت؛ مثال: جدا کردن ملات، چسب کاشی، بقایای چسب موکت و بتن؛ به عنوان ابزار تراش انعطاف پذیر در دسترس ‎ATZ 52 SFC‎ (بقایای نرم چسب موکت/رنگ)

##

یک ابزاری را که قبلاً مونتاژ شده است در صورت لزوم بردارید.

SDS-اهرم (7) را تا انتها باز کنید. ابزار کار بیرون می افتد.

ابزار دلخواه (مثلا تیغه اره عمقی (12)) را طوری روی ابزارگیر (8) قرار دهید که سر به طرف پایین باشد (رجوع کنید به تصاویر در صفحه مصور، توضیح ابزار را بالا بخوانید).

ابزار کار را در این حین در حالت متناسب کار قرار دهید. دوازده حالت از °30 حالت، ممکن می باشد.

ابزار کار را محکم روی لبه های مهار ابزار گیر در حالت دلخواه بگذارید تا به طور خودکار قفل شود.

- از محکم شدن ابزار اطمینان حاصل کنید. چنانچه ابزار کار بخوبی محکم نشده باشد و یا به درستی قرار نگرفته باشد، ممکن است در حین کار باز شده و موجب آسیب دیدگی بشود.

##

نگهدارنده عمق (11) را می توان هنگام کار با تیغه اره های تکه ای و عمقی بکار برد.

یک ابزاری را که قبلاً مونتاژ شده است در صورت لزوم بردارید.

نگهدارنده عمق (11) را در حالت کاری دلخواه تا انتها روی ابزار گیر (8) برانید تا روی گلویی مهار ابزار الکترکی کشیده شود. بگذارید نگهدارنده عمق جا بیفتد. دوازده حالت از °30 حالت، ممکن می باشد.

عمق دلخواه را تنظیم کنید. اهرم مهار (10) نگهدارنده عمق را بفشارید تا نگهدارنده عمق تثبیت شود.

##

متناسب با جنس قطعه کار و مقداری که باید از قطعه کار تراشیده شود، کاغذ های سنباده مختلفی عرضه میشود:

کاغذ سنباده | قطعه کار | کاربری | ضخامت
--- | --- | --- | ---
| تمام مواد چوبی (مثلا چوب سخت و نرم، تخته نئوپان و تخته‌‌های ساختمانی) قطعات فلزی | برای سایش مقدماتی، مثلا ستون‌ها و الوارهای زبر و رنده‌کاری نشده | تقریبی | 40 60
برای سایش طولی و صاف کردن سطوح ناهموار کوچک | متوسط | 80 100 120
برای سنباده کاری نهائی و ظریف چوب | دقیق | 180 240 320 400
| رنگ وارنیش – لاک الکل رنگ اسپری (بتونه) ملات، ملات ساختمانی | برای سنباده کاری رنگ | تقریبی | 40 60
برای سایش رنگ زیر کار (برای زدودن رد رنگ‌ با برس، لکه‌های رنگ و شُره رنگ) | متوسط | 80 100 120
برای سنباده کاری نهائی زیر کار قبل از رنگ زدن نهائی | دقیق | 180 240 320 400

##

صفحه سنباده (14) مجهز به یک بافت چسبنده است، از اینرو می ‌توان کاغذ سنباده مجهز به نوار چسب را سریع و آسان تثبیت کرد.

بافت چسبنده صفحه سنباده (14) را قبل از گذاشتن کاغذ سنباده (15) جهت زدودن گرد و غبار احتمالی تکان دهید تا چسبندگی بهینه بدست آید.

کاغذ سنباده (15) را روی یک طرف صفحه سنباده (14) بطور مماس قرار دهید تا کاغذ سنباده روی صفحه سنباده قرار گیرد و آن را خوب فشار دهید و تثبیت کنید.

برای انجام مکش بهینه، دقت کنید که سوراخ واقع بر کاغذ سنباده با سوراخ ‌های روی صفحه سنباده مطابقت داشته باشند.

برای برداشتن کاغذ سنباده (15) آن را از یک گوشه بگیرید و سپس از صفحه سنباده (14) بردارید.

شما می توانید از تمام کاغذ سنباده ها، ورقه های نمدی جهت تمیزکاری و پولیش کاری از سری ‎Delta 93 mm‎ برنامه متعلقات Bosch استفاده کنید.

متعلقات سنباده کاری از جمله نمد پولیش را نیز می توان به همان روش بر روی صفحه سنباده محکم کرد.

ابزار مورد استفاده | قطعه کار | کاربری
--- | --- | ---
| ‎AIZ 10 AB‎ Starlock تیغه اره برش نفوذی بی متال ‎10×20 mm‎ برای چوب و فلز | چوب نرم، پلاستیک نرم، دیوار خشک، پروفیل های آلومینیومی و فلزات غیر آهنی جداره نازک، ورقه های نازک، میخ ها و پیچ های سختکاری نشده | برش های جدا کننده و نفوذی کوچک تر؛ ظریف کاری متناسب بر روی چوب؛ مثال: شیار اندازی برای کابل، برش های عمقی روی تخته گچ ها، شیار اندازی برای قفل ها و اتصالات بعد از اره کاری
| ‎AIZ 32 EPC‎ Starlock تیغه اره برش نفوذی HCS در فلز ‎32×50 mm‎ برای چوب | چوب نرم | برش های اره جدا کننده و نفوذی همسطح به خاطر لبه گرد اره (‎Curved-Tec‎)؛ همچنین برای اره کاری نزدیک لبه ها، در گوشه ها و جاهایی که دسترسی به آنها سخت است؛ مثال: برش عمقی برای ساخت دریچه تهویه یا ایجاد حفره برای پریزها
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock تیغه اره برش نفوذی بی متال ‎32×50 mm‎ برای چوب و فلز | مواد کامپوزیت ساخته شده از چوب و فلزات غیرآهنی نرم، میخ ها و پیچ های سخت کاری نشده، لوله های فلزی غیرآهنی و پروفیل های با ابعاد کوچکتر | برش های هم سطح بدون درز و نفوذی در چوب، فلزهای غیرآهنی نرم و پلاستیک به لطف لبه گرد اره (Curved-Tec)؛ برای مثال: ایجاد حفره برای پریزها و لوله ها، برش های هم سطح در میخ ها و پیچ های سخت کاری نشده
| ‎PAIZ 32 APB‎ StarlockPlus تیغه اره برش نفوذی بی متال ‎32×60 mm‎ برای چوب و فلز | کامپوزیت هایی از جنس چوب و فلزات غیر آهنی نرم، میخ ها و پیچ های سختکاری نشده، لوله های فلزی غیر آهنی و پروفیل های با ابعاد کوچک تر | ایجاد برش های نفوذی عمقی و سریع در چوب، مواد چوبی و پلاستیکی مقاوم در برابر سایش؛ عملیات همسطح سازی به خاطر لبه برش گرد (‎Curved-Tec‎)؛ مثال: برش سریع لوله های غیر آهنی و پروفیل ها با ابعاد کوچکتر، برشکاری آسان در بین میخ ها، پیچ های سختکاری نشده و پروفیل های فولادی با ابعاد کوچکتر
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock تیغه اره برش نفوذی بی متال ‎32×50 mm‎ برای چوب سخت | چوب سخت، صفحه های روکش شده | برش های جدا کننده و نفوذی بدون درز در صفحه های روکش شده یا چوب سخت به لطف لبه گرد اره (Curved-Tec)، دندانه های اره ژاپنی به ویژه مناسب برای چوب سخت؛ مثال: ساخت پنجره های سقفی، ایجاد حفره برای پریزها
| ‎AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT‎ Starlock تیغه اره برش نفوذی کاربید ‎32×40 mm‎ برای فلز | فلزات آهنی سخت، مواد بسیار ساینده، فایبرگلاس، دیوار خشک، تخته‌های سیمانی الیافی، میخ‌ها و پیچ‌های سخت‌کاری شده | اره کاری مواد بسیار ساینده یا فلزات آهنی سخت؛ طول عمر بالا به لطف ‎ BOSCH Carbide Technology‎؛ برای مثال: برش پیشخوان آشپزخانه، اره کاری آسان پیچ‌های سختکاری شده و فولاد ضد زنگ
| ‎AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT‎ Starlock تیغه اره برش نفودی کاربید ‎32×40 mm‎ برای مواد چندگانه | ورق‌های فلزی آهنی سخت، اپوکسی، تخته‌های گچی، GFK،‏ CFK، تخته‌های سیمانی الیافی | برش‌های جداکننده و نفوذی هم سطح در ورق فلزی به دلیل لبه گرد اره (‎Curved-Tec‎)؛ طول عمر بالا به لطف ‎BOSCH Carbide Technology‎؛ مثال: برش ورق‌های فلزی، برشکاری پیچ‌ها در چارچوب پنجره‌ها
| ‎PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT‎ StarlockPlus تیغه اره برش نفوذی کاربید ‎45×50 mm‎ برای فلز | فلزات آهنی سخت، مواد بسیار ساینده، فایبرگلاس، دیوار خشک، تخته‌های سیمانی الیافی، میخ‌ها و پیچ‌های سخت‌کاری شده | تیغه اره عریض برای اره کاری مواد بسیار ساینده یا فلزات آهنی سخت؛ طول عمر بالا به لطف ‎BOSCH Carbide-Technology‎؛ مثال: برش پیشخوان آشپزخانه، اره کاری آسان پیچ‌های سخت‌کاری شده و فولاد ضد زنگ
| ‎PAII 52 APT/ PAII 52 APIT‎ StarlockPlus تیغه اره برش نفوذی کاربید ‎52×50 mm‎ برای مواد چندگانه | ورق‌های فلزی آهنی سخت، اپوکسی، تخته‌های گچی، GFK،‏ CFK، تخته‌های سیمانی الیافی | تیغه اره بلند برای برش‌های جدا کننده و نفوذی هم سطح در ورق فلزی به دلیل لبه گرد اره (‎Curved-Tec‎)؛ طول عمر بالا به لطف ‎ BOSCH Carbide Technology‎؛ مثال: برش ورق‌های فلزی برشکاری پیچ‌ها در چارچوب پنجره‌ها
| ‎AYZ 53 BPB‎ Starlock تیغه اره برش نفوذی ‎53×40 mm‎ برای مواد چندگانه | تخته گچ ها، تخته‌های خرده چوب، مواد بکار رفته در ساندویچ پانل، چوب | مناسب برای برش های اره نفوذی با برش جدا کننده طویل تر؛ شکل ‎Dual-Tec‎ برشی کامل و تمیز را هم در گوشه ها و هم هنگام برش جداکننده طویل تر تضمین می کند؛ مثال: حفره های پریزها در دیوارهای پیش ساخته یا دیوارهای چوبی
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock تیغه اره برش نفوذی بی متال ‎65×40 mm‎ برای چوب و فلز | چوب نرم، چوب سخت، صفحه های روکش شده، صفحه های دارای روکش پلاستیک، میخ و پیچ های سخت کاری‌ نشده | برش های جدا کننده و نفوذی بدون درز به لطف لبه گرد اره (Curved-Tec) در صفحه های روکش شده یا چوب سخت؛ مثال: کوتاه کردن چارچوب درب، ایجاد شیار در کف‌های لمینت شده برای قرارگیری پانل یا مبلمان تعبیه شده، برش های هم سطح در میخ ها و پیچ های سخت کاری نشده
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock تیغه اره دیسکی بی متال با قطر ‎85 mm‎ برای چوب و فلز | مواد چوبی، پلاستیک، فلزات غیرآهنی نرم | برش های اره جدا کننده و نفوذی؛ همچنین برای اره کاری نزدیک لبه ها و محل‌های با دسترسی سخت؛ مثال: قرنیزهای از پیش نصب شده یا کوتاه کردن چارچوب درب، برش های نفوذی هنگام تنظیم پانل های کف
| ‎ACZ 100 SWB‎ Starlock تیغه اره دیسکی موجدار بی متال با قطر ‎100 mm‎ برای مواد چندگانه | مواد عایق، صفحه های عایق، صفحه های کف، صفحه های عایق صدا، کارتن، فرش، لاستیک، چرم | برشکاری دقیق مواد نرم؛ مثال: برش صفحه های عایق، همسطح کردن مواد عایق بیرون زده
| ‎ACZ 105 ET‎ Starlock تیغه اره دیسکی کاربید با قطر ‎105 mm‎ برای مواد چندگانه | صفحه‌های فیبر سیمان، بندکشی‌ها، آجر، پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، لمینت | برش‌های جداکننده و نفوذی؛ همچنین برای اره کاری نزدیک لبه‌ها و محل‌های با دسترسی سخت؛ طول عمر بالا به لطف ‎BOSCH Carbide Technology‎؛ مثال: قرنیزهای از پیش نصب شده یا کوتاه کردن چارچوب درب، فرزکاری کانال در آجر برای عبور کابل، برداشتن سریع و بدون غبار بندکشی‌ها، برش صفحات الیاف شیشه‌ای برای اتصالات، کارهای متناسب در لمینت؛ در دسترس از اواسط 2021
| ‎ACZ 70 RT5‎ Starlock تیغه اره سگمنتی با روکش لبه کاربیدی، قطر ‎70 mm‎ برای ملات و مواد ساینده | بندکشی نازک کاشی، بتن متخلخل، آجر نرم، تخته های فیبر سیمان، پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، اپوکسی | برش و جداسازی با کاغذ نازک (‎1,6 mm‎) نزدیک لبه ‌ها یا محل‌ های با دسترسی سخت و گوشه ‌ها، طول عمر بسیار بالا به دلیل لبه کاربیدی؛ مثال: جدا کردن بندهای بین کاشی ‌های روی دیوار برای تعمیرات، شیاراندازی در کاشی ‌ها؛ همچنین در دسترس به عنوان نسخه ای برای بندکشی های معمولی: ‎ACZ 85 RT3‎
| ‎ACZ 85 RD4‎ Starlock تیغه اره دیسکی الماسه سنگ با قطر ‎85 mm‎ برای ملات و مواد مقاوم در برابر سایش | بندکشی های سیمانی، بندکشی های نرم در دیوار، پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، اپوکسی، پانل گچی ضد حریق | برش و جدا سازی نزدیک لبه ها یا جاهایی که دسترسی به آنها سخت است و گوشه ها، طول عمر بسیار بالا به خاطر الماسه سنگ؛ مثال: جدا کردن بندهای بین کاشی های روی دیوار برای تعمیرات، شیار اندازی در کاشی ها؛ همچنین با عنوان ‎نسخه کاربید سنگ: ‎ACZ 85 RT3‎ برای بندکشی های معمولی، ‎ACZ 70 RT5‎ برای بندکشی های نازک موجود است
| ‎AVZ 70 RT4‎ Starlock جدا کننده ملات با روکش لبه کاربید با عرض ‎70 mm‎ | ملات، بندکشی‌ها، اپوکسی، پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه، مواد ساینده | فرزکاری و جداسازی گروت و دوغاب‌های کاشی و نیز رنده کاری و ساییدن روی سطح سخت؛ طول عمر بالا به لطف ‎BOSCH Carbide Technology‎؛ مثال: جدا کردن چسب کاشی و ملات بندکشی
| ‎AVZ 90 RT2‎ Starlock پد مثلثی با روکش کاربید با عرض ‎90 mm‎ برای ملات و مواد ساینده | ملات، بقایای بتن، چوب، مواد ساینده، رنگ | رنده کاری و ساییدن روی سطوح سخت؛ مثال: جدا کردن ملات و چسب کاشی (برای مثال هنگام تعویض کاشی‌های آسیب دیده)، جدا کردن بقایای چسب موکت، جدا کردن بقایای رنگ؛ در گریت 20 (RT2)،‏ 40 (RT4)،‏ 60 (RT6) یا 100 (RT10) موجود است
| ‎AVZ 93 G‎ Starlock صفحه سنباده با عرض ‎93 mm‎ برای کاغذهای سنباده سری مثلثی ‎93 mm‎ | بسته به کاغذ سنباده | ساییدن لبه ها، گوشه ها یا جاهایی که دسترسی به آنها سخت است؛ بسته به کاغذ سنباده برای مثال برای ساییدن چوب، رنگ، لاک، سنگ؛ الیاف پشمی برای تمیز کردن و پرداخت چوب، زنگ زدایی فلز و برای زدودن لاک، نمد برای پولیش کاری اولیه
| ‎AUZ 70 G‎ Starlock سنباده زن پروفیل با عرض ‎70 mm‎ برای کاغذهای سنباده ‎70×125 mm‎ | چوب، لوله/پروفیل، رنگ، لاک، پرکننده، فلز | ساییدن راحت و مؤثر پروفیل‌ها و سطوح گرد و حتی ناهموار تا قطر ‎55 mm‎؛ کاغذ سنباده‌های قرمز برای ساییدن چوب، لوله/پروفیل، لاک، پرکننده و فلز
| ‎AVZ 32 RT4‎ Starlock ساینده انگشتی با روکش کاربید ‎32×50 mm‎ برای چوب و رنگ | چوب، رنگ | ساییدن چوب یا رنگ بدون کاغذ سنباده در محل‌های با دسترسی سخت؛ طول عمر بالا به لطف ‎BOSCH Carbide Technology‎؛ مثال: ساییدن رنگ بین پره‌های کرکره، ساییدن گوشه‌ها در کف چوبی؛ در گریت 40 (RT4) و 100 (RT10) موجود است
| ‎AIZ 28 SC‎ Starlock بندکَن عمومی ‎HCS‎‏ ‎28×40 mm‎ | درز انبساطی، کیت پنجره، مواد کاهنده صدا (پشم سنگ) | برشکاری و جداسازی مواد نرم؛ مثال: برش درز انبساطی سیلیکونی یا کیت های پنجره
| ‎ASZ 32 SC ‎ Starlock تیغه قلابی ‎HCS‎ با عرض ‎24 mm‎، تیغه فشاری ‎HCS‎ با عرض ‎11 mm‎ | کارتن سقفی، موکت، چمن مصنوعی، کارتن، کف ‎PVC‎ | برشکاری سریع و دقیق مواد نرم و مواد مقاوم در برابر سایش انعطاف پذیر؛ مثال: بریدن موکت ها، کارتن، کف ‎PVC‎، ایجاد شیار در کارتن سقفی
| ‎ATZ 52 SC‎ Starlock ابزار تراش ‎52 mm‎، ثابت | موکت ها، ملات، بتن، چسب کاشی | تراشیدن روی سطح سخت؛ مثال: جدا کردن ملات، چسب کاشی، بقایای چسب موکت و بتن؛ به عنوان ابزار تراش انعطاف پذیر در دسترس ‎ATZ 52 SFC‎ (بقایای نرم چسب موکت/رنگ)