# Technické údaje

Akumulátorové multifunkčné náradie Multi-Cutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 18
Voľnobežné otáčky n₀ | ot/min | 10 000–20 000
Uhol oscilácií doľava/doprava | ° | 1,7
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeB) a pri skladovaní | °C | −20 … +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  V závislosti od použitého akumulátora

B)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.